鼻窦镜

1.内窥镜镜体全部采用进口不锈钢管;

2.窥镜采用德国光学玻璃、光钎、光锥;

3.采用柱状透镜专利技术，图像清晰，视场明亮;

4.带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损;

5.可选购耐高温高压消毒内窥镜;

6.手术器械采用进口不锈钢板材整体加工，防腐性能好，表面无镀层装饰。

**技术参数:**

镜体外径:≤0.4mm

视场角:≤45°

视向角:≤0°、30°、70°

分辨率:≥7Lp/mm

放大倍率:≥1.5

目镜罩外径:≤0.32mm

光缆接头外径:≤010mm

工作长度:≥175mm

观察景深:1-50mm

光缆:可与WOLF、STORZ光源连接

本产品符合GB9706.1、GB9706.19的安全要求。