# 供应室购置包布辅料规格及参数报价

|  |
| --- |
| 1、手术包布敷料清单 |
| **名称** | **规格** | **数量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| 手术室开腹单 | （3.5米\*2米） | 80 |  |  | 开口距头端1.1米，开口长0.4米，宽0.1米 |
| 导管室开腹单 | 3.5米\*2.2米 | 30 |  |  |  |
| 大单 | 2.4米\*1.5米，双层 | 200 |  |  |  |
| 大单 | 2.4米\*1.5米，单层 | 80 |  |  |  |
| 中单 | 1.5米\*0.9米，双层 | 80 |  |  |  |
| 手术衣 |  | 150 |  |  | 遮背式 |
| 治疗巾 | 0.7米\*0.9米，单层 | 400 |  |  |  |
| 包布 | 1.2米\*1.2米，双层 | 400 |  |  |  |
| 包布 | 0.8米\*0.8米，双层 | 80 |  |  |  |
| 包布 | 0.6米\*0.6米，双层 | 150 |  |  |  |
| 包布 | 0.4米\*0.4米，双层 | 100 |  |  |  |
| 洞巾 | 0.6米\*0.6米，双层 | 150 |  |  |  |
| 小布袋 | 0.25米\*0.2米，双层 | 100 |  |  |  |
| 洗手衣 | 大、中、小号数量颜色甲方指定 | 50 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

1. 技术参数要求

### 2.1 **全棉纱卡，纱支21X21机织品，密度108X58,**  克重：≧175克/平方米，墨绿色；**耐次氯酸盐漂白≧3级，耐热压色牢度≧4级，甲醛0mg/kg,**水洗尺寸变化率±5%，起球≧3级，PH值4.0-8.5（达到国际类要求），耐干摩擦≧3级，耐湿摩擦≧3级，耐唾液色牢度≧4级，符合国家标准或国际ITS检测标准 。

### **2.2 以上加黑带下划线参数必须符合，不能出现负偏离，并提供相关检测报告。中标企业送货前应提供样品测试，不符合的解除合同从投标企业中重新选择。**

###

1. 服务

3.1 所有货物要根据医院提出的清单必须保持一致，数量、质量、包装都得完整，依据采购人需求分批次供货。

3.2 2年内出现碳化、破洞免费更换。

2024.9.3