阿克苏地区康宁医院地下配电室防护物品采购项目

1.质保期1年。

2.报价包含保险、运输及税费等。

4.违约责任：成交供应商提供假冒伪劣产品的（验收不等于免责）甲方不予支付假冒伪劣产品费用（如已完成支付的成交供应商需全额退还至甲方），同时，成交供应商需赔偿甲方合同总价款30%的违约金，甲方超期付款的，每日按照合同总金额的万分之一缴纳违约金，累计计算，总额不超过合同总金额的1%；成交供应商逾期未送货的，每日按照合同总金额的万分之一缴纳违约金，累计计算，总额不超过合同总金额的1%。

5.需求清单：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **单位** | **规格** | **采购数量** | **最高总价限价** |
| 1 | 安全帽 | 顶 | 国标ABS安全帽,符合GB 2811-2022标准，重量≤430g，透气性要求顶部气孔面积≥150cm^2,内衬吸汗率≥50%（AATCC 79标准） | 2 | 60 |
| 2 | 绝缘手套 | 双 | 10KV橡胶绝缘手套，符合GB/T 17621-2022《绝缘手套》标准，拉伸强度 ≥14MPa（纵向）GB/T 1040.2-2021撕裂强力≥30N（横向） GB/T 1040.3-2021厚度≥14mm（10kV级）GB/T 17621.4-2022尺寸公差手掌围±2mm，长度±1.5mm QB/T 2821-2023天然橡胶材质，低压配电、韧性佳。 | 2 | 130 |
| 3 | 绝缘靴子 | 双 | 10KV绝缘中筒靴，符合GB/T 17621-2022《绝缘手套》及GB 12118-2022《电绝缘鞋》标准，拉伸强度≥14MPa（纵向） GB/T1040.2-2021撕裂强力≥30N（横向）GB/T 1040.3-2021厚度≥14mm（10kV级）GB/T 17621.4-2022尺寸公差 鞋跟高度±2mm，鞋底长度±1.5mm QB/T 2821-2023 | 2 | 200 |
| 4 | 验电棒 | 个 | 10KV，符合国家标准，精密度高 | 1 | 100 |
| 5 | 手电筒 | 个 | LED强光充电式 | 1 | 60 |
| 6 | 工作服（电工专用） | 套 | 防静电、带反光条 | 2 | 400 |

注：报价时需附投标品牌、图片、明细价及总价。