灭火战斗服拆改（20 改24 款）

拆改技术参数以国家局下发《标识规范》为准。

一、主辅材质要求

1、左臂魔术贴。左上臂外侧设90mm×110mm盾牌型魔术贴标识底座；盾牌型魔术贴上方设长57mm、斜边宽33mm平行四边形魔术贴标识底座。

2、左胸魔术贴。左胸电台立体口袋上方设长69mm、上宽52mm、下宽50mm 盾型魔术贴标识底座。

3、右胸魔术贴。右胸胸部反光带上方设长66mm、宽18mm 长方形魔术贴标识底座；长方形魔术贴上方设长66mm、宽31mm翼型魔术贴标识底座。

二、结构

1、盾牌臂章位置：上边缘距离肩缝11cm。消防救援衔魔术贴下边缘距盾牌魔术贴上边缘距离1.5cm。

2、左胸盾型魔术贴位置：标识与电台兜中心对齐，标识最下端距电台兜盖上缘 1cm。

3、位置：右胸长方形魔术贴位置最 左端距离子口拉链 9cm,标识左下角距反光带3.4cm。翼型魔术贴下边缘距长方形魔术贴上边缘距离1cm。

三、背部印字

1、去除清洗原衣服2排印刷字体，保持整洁干净无损伤布料。

2、背部印字：防水、荧光材料喷涂印制“中国消防”，字体为简粗平黑，颜色为银色，每个字大小70mm×85mm，字间距20mm,位置在反光带上方30mm处；反光带下方30mm处，印制“新疆阿克苏”，字体为简粗平黑，颜色为银色，每个字大小50mm×55mm，字间距15mm。

四、其他要求

1、底线面线必须采用芳纶阻燃缝纫线。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告原件复印件）

2、魔术贴需具备阻燃性能。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告原件复印件）

3、所有魔术贴缝制过程中不允许直接订穿。

抢险救援服拆改（20 改 24 款）

拆改技术参数以国家局下发《标识规范》为准。

一、主辅材质要求

1、左臂魔术贴。左上臂外侧设90mm×110mm盾牌型魔术贴标识底座；盾牌型魔术贴上方设长57mm、斜边宽33mm平行四边形魔术贴标识底座。

2、左胸魔术贴。左胸电台立体口袋上方设长69mm、上宽52mm、下宽50mm盾型魔术贴标识底座。

3、右胸魔术贴。右胸胸部反光带上方设长66mm、宽18mm长方形魔术贴标识底座；长方形魔术贴上方设长66mm、宽31mm翼型魔术贴标识底座。

二、结构（175A型号）

1、盾牌臂章位置：上边缘距离肩缝11cm。

消防救援衔魔术贴下边缘距盾牌魔术贴上边缘距离1.5cm。

2、左胸盾型魔术贴位置：标识最右端距离子口拉链 7.5cm.标识最下端距反光带 2cm。

3、右胸长方形魔术贴位置：最左端距离子口拉链7cm,标识左下角距反光带4cm。翼型魔术贴下边缘距长方形魔术贴上边缘距离1cm。

三、背部印字

1、去除清洗原衣服2排印刷字体，保持整洁干净无损伤布料。

2、防水、荧光材料喷涂印制“中国消防”，字体为简粗平黑，颜色为银色，每个字大小65mm×85mm，字间距20mm，位置在反光带上方30mm处；反光带下方30mm处，印制“新疆阿克苏”，字体为简粗平黑，颜色为银色，每个字大小50mm×55mm，字间距15mm。

四、其他要求

1、底线面线必须采用芳纶阻燃缝纫线。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告原件复印件）

2、魔术贴需具备阻燃性能。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告原件复印件）

3、所有魔术贴缝制过程中不允许直接订穿。