10KV干式电力高压计量箱参数

一、10KV干式电力高压计量箱1台，参数如下：

绝缘水平：12/42/75KV

额定频率 ：50Hz

额定电压比：10/0.1KV

计量级：（a b c)0.2级 15VA

极限输出：400VA

电流比（A)：40/5

准确级：0.2S

二、8\*4平方八芯电缆线5米：

三、三相两表位SMC表箱电表计量箱一个：

四、高压电力施工辅材：保险丝、热缩管、线鼻子等辅材。