棉花公检阿克苏、库车及含杂率实验室维护维修改造

项目采购需求

一、维修维护改造的范围：

1、阿克苏实验室棉样库房排水；实验室正面外墙面保温一体板；实验室内部的待检棉样存放室、棉袋暂存室、分样大厅、感官检验室墙面；临时配电房地基水泥护坡；实验室与中心的连接楼梯水泥护坡等部位进行维护维修改造；

2、库车实验室的墙面、采暖等设施进行维护维修；

3、棉花含杂率实验室的地面、墙面、门、采暖、供电线路进行维护维修。

二、维修维护的具体内容：

已经老化无法正常使用的进行更换，能维修的项目，必须要经采购方认可后进行维修。

1. 维修维护的质量标准和要求：

1、维修后的项目必须满足实验室正常安全运行，使用寿命达到5年以上。

2、供应商选用的材料、设备均须符合相关产权部门的要求，且保证工程最终通过产权单位验收合格，如因中标人选择的材料、设备不符合相关产权部门的要求，造成的一切损失及费用均由中标人自行承担，竣工结算时不予调整。

四、 维修维护的时间要求：

自合同签订之日起30日内完工并经采购方验收通过。

五、 维修维护供应商资质要求：

1、具备叁级以上的资质；

2、具有独立承担民事责任的能力；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6、在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，无政府采购严重违法失信行为信息记录(在一定期限内被禁止参加政府采购活动但期限届满的除外)，并提交查询报告或截图,截图必须清晰可见供应商名称，并加盖供应商公章:

7、法律、行政法规规定的其他条件；

8、在信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)没有被列入失信被执行人和税收违法黑名单，并提交查询报告或截图、截图必须清晰可见供应商名称，并加盖供应商公章；

9、供应商应提交营业执照副本；

10、供应商应提交法人授权委托书及法人授权委托代理人身份证；

11、供应商应上传投标文件(包含售后服务承诺书、报价函、供应商业绩汇总表及以往业绩合同)。

六、维修维护售后服务要求：

质保期限1年；在质保期内的需在24小时内完成因质量的免费修复；在质保期外的因在优于市场价格给予维修等。

1. 维修维护项目的安全要求：

在维护维修项目中要严格按照消防安全、以及采购方的安全管理要求进行维修；采购方不负责供应商在中标项目施工期间的安全问题。

八、其他要求：

1、验收时,如未能按照采购方要求完成该工程的、采购人有权解除合同，且不予支付货款,凡有以次充好等弄虚作假的行为，采购方有权拒绝采购，并且保留一切追诉的权利，不得参与下一轮报价，若投标单位执意扰乱竞标秩序，采购单位有权向政采云、采购中心申请对投标单位的处罚，处罚内容包括禁止报价、列入失信企业名单等。投标单位在报价前请仔细评估自身履约能力；

2、因本工程分项多、工序复杂、不可预估的工程量，为体现招投标的严肃性、权威性、真实性、供应商必须按要求踏勘现场并进行勘查设计，设计勘查期为一天(工作时间)，过时自行负责；

3、本工程必须严格按质量保证的相关要求，做好售后服务，无论任何因素必须做到随叫随到,应修尽修,必须严格按照招标控制价及工程量进行报价，报价包含能正常交付使用的一切费用。对不能满足参数要求或者虚假相应，或者无法按时交货影响使用的，可作为无效处理，同时上报政府采购监管部门，承担相应责任。

4、价格不作为本次招标的唯一确定因素，将由专家评委综合评审确定供应商。