**精子质量分析仪技术参数**

1、配备了专业的高速摄像头和强大的焦距调节功能，可进行精确的精液分析。

2、分析区域中配配备加热单元。

3、使用范围：牛、羊、猪、马。

4、可具备精液密度检测、多个视野运动能力检测汇总（总活力%，前进运动%，原地运动%，畸形率%，无活力%）等检测功能。

5、可连接平板电脑并可生成检测报告，并打印。

6、配置：主机一台，加热辅助装置一台等所需配置齐全