★.检测报告必须包括

1、GB 6675.1-2014:5.3.7玩具产品应使用安全的塑料添加剂试样类型:涂层

取样信息:

蓝色球

2、GB 6675.4-2014:4.1 元具材料部件可迁移元素的最大限量试样类型:涂层

取样信息:

蓝色球(取样量:

0.0217 g)

以上2个检测项目均为合格"

★.检测报告必须包括

1、GB 6675.1-2014:5.1.1、5.1.2、 5.1.3.5.1.4a)-d)、5.1.5、5.1.6、5.1.7、5.1.8、5.1.9a)、5.1.10、5.1.11机械强度、稳定性、可触及边缘、突出物、绳索、电线和紧固件等

2、GB 6675.1-2014:5.2.1玩具在儿童所处的环境中不得构成危险的燃烧因素

3、GB 6675.1-2014:5.2.3易爆物质

4、GB 6675.1-2014:5.2.4危害物质

5、GB 6675.1-2014:5.3.3、5.3.4

可迁移元素(除指画颜料和造型粘土)

6、GB 6675.1-2014:5.3.7玩具产品应使用安全的塑料添加剂试样类型:木质

取样信息:原木色肌理刷

7、GB 6675.1-2014:5.7.1玩具使用说明

8、GB 6675.1-2014:5.7.2玩具警告标识

9、GB 6675.2-2014: 4.1正常使用

10、GB 6675.2-2014: 4.2可预见合理滥用

11、GB 6675.2-2014: 4.3.1材料质量

12、GB 6675.2-2014:4.7.l可触及的锐利尖端

13、GB 6675.2-2014:4.7.3木制玩具

14、GB 6675.2-2014:4.8.1突出物

15、G.B 6675.3-2014:4.l－般要求

16、GB 6675.4-2014:4.l玩具材料部件可迁移元素的最大限量

试样类型：木头

取样信息：原本色肌理刷

以上16个检测项目均为合格