药品阴凉柜

产品容量：800L，双门带锁

制冷方式：风冷无霜，自带加湿，除湿功能。

温度范围：2-20℃，显示温湿度，双控双显

自带超低温、超高温、温湿度异常报警。可导出温湿度数据

额定电压：220V.

工作模式：阴凉/泠藏一键切换

额定功率;380W，节能产品

噪声量：低于50DB

GSp认证，智能温控，铝合金

整机质保一年以上，压缩机三年以上。