**喀什市第二十四中学地面硬化项目要求**

1. 破除原有混凝土地面，并且将垃圾清理干净，回填30公分隔壁土。
2. 混泥土硬化140平方 （商砼C25，混泥土厚度15公分），清运施工垃圾。
3. .质保三年。
4. .必须采用商用混泥土。
5. 该项目需要审计，审计费用由成交供应商承担。
6. 工期不得超过10天。