|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英吉沙县第一中学萨罕分校学生食堂需要物品清单 | | | | | | |
| № | 项目名称 | 规格 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 总额 |
| 1 | 蒸饭机 | 标准用电款，双门24盘，可供360人 | 台 | 1800 | 3 | 5400 |
| 2 | 大锅灶 | 100cm（带100cm以上的配套铁锅、不锈钢锅盖）；材质说明:1、 灶面板采用1.2mm厚201优质不锈钢磨砂板，灶围采用1.2厚201优质不锈钢磨砂板；内衬采用3mm厚A3冷轧钢板；2、燃烧器（炉头）采用红外线无焰静音节能炉头；3、炉包、炉头等全部为冲压产品；4、 炉架采用40x40国标优质碳素角钢，炉面垫板及锅桶采用2mm厚优质冷轧钢板；5、炉围用2mm厚冷轧钢板冲压成形；6、炉脚采用直径为50mm的无缝钢管，外套直径51mm的不锈钢焊接而成。下部装M24可调节螺栓，调节高度为40mm左右；7、炉灶前板设。符合国家行列标准的专业生产厂家。 | 台 | 2900 | 4 | 11600 |
| 3 | 和面机 | 50公斤 | 台 | 2700 | 2 | 5400 |
| 4 | 压面机 | 功率：2.2KW/220V；规格：生产能力：125kg/h，符合国家行列标准的专业生产厂家；铜线电机，配两把刀 | 台 | 2250 | 2 | 4500 |
| 5 | 不锈钢工作台 | 规格:1800\*800\*800mm； 材质说明：1、 面板采用1.5mm厚304不锈钢磨砂板，台围板、门板采用1.2mm厚201不锈钢磨砂板；2、 台面板下垫板为15mm厚细木工板；3、 所有工作面都需要加固，加固槽头用1.2mm厚不锈钢制造；4、 双通工作台支撑脚采用直径51x1.5mm不锈钢焊管，并配有直径51不锈钢可调节脚，调节范围40mm；5、 双通工作台及保洁柜采用轨道式滑拉门；6、组装方式为氩弧焊焊接的方式焊接 | 台 | 450 | 10 | 4500 |
| 6 | 土豆脱皮机 | 额定频率50Hz,点击功率1.5kw机器重量55kg | 台 | 1650 | 1 | 1650 |
| 7 | 菜板（四色） | 塑料方形菜板2公分厚60\*40cm | 个 | 60 | 6 | 360 |
| 8 | 碗 | 不锈钢单层碗 | 只 | 3.5 | 2000 | 7000 |
| 9 | 小勺子 | 不锈钢无磁加厚，长度20CM | 把 | 1 | 2000 | 2000 |
| 10 | 筷子 | 木制,每包10双 | 包 | 6 | 200 | 1200 |
| 11 | 不锈钢套餐米饭餐盒 | 四格，不锈钢，加厚 | 个 | 7 | 1500 | 10500 |
| 12 | 50公分菜盒子 | 白色、符合食堂食品安全质量标准的 | 个 | 25 | 10 | 250 |
| 13 | 70公分菜盒子 | 白色、符合食堂食品安全质量标准的 | 个 | 39 | 20 | 780 |
| 14 | 80公分菜盒子 | 白色、符合食堂食品安全质量标准的 | 个 | 45 | 16 | 720 |
| 15 | 消毒柜灯管 | 11-15w，220V | 个 | 8 | 30 | 240 |
| 16 | 双开门消毒柜 | 规格≥1150\*430\*1730cm;容量≥900L，消毒星级：一星级， 材质说明:采用全不锈钢，整体发泡技术，保温效果更好，产品更加牢固、耐用。高温消毒，高温热风360度循环持续杀菌，杀菌效果明显，烘干彻底，保持餐具整洁光鲜，左右单独控制，时间温度可调。消毒柜采用全不锈钢制造，符合国家行列标准的专业生产厂家。 | 台 | 1215 | 1 | 1215 |
| 17 | 食品留样柜 | 单门，容量≥70升、冷藏保鲜、带锁功能；可控温度±5℃，抗菌内胆 | 台 | 675 | 1 | 675 |
| 18 | 四开门冰箱 | 规格:≥立方米双机双温冷冻冷藏; 材质说明:1、 内藏板管式蒸发器，换热效率高，制冷效果好;2、 产品全部采用名牌压缩机，质量可靠，性能稳定;3、 电脑温度显示器，柜内温度一目了然，且柜门配锁;4、 全部采用聚氨脂高压发泡，保温性能更加良好；5、 全铜管，无氟；内胆采用压花铝板制作，保温效果好。6、压缩机采用进口压缩机，制冷速度快。7、容积可达1立方，存储食品量大。8、温度为0--- -18℃。符合国家行列标准的专业生产厂家。 | 台 | 2400 | 1 | 2400 |
| 19 | 塑料菜筐 | 塑料（大号）60\*40cm | 个 | 25 | 40 | 1000 |
| 20 | 厨师帽 | 通用款纯棉厨师帽 | 顶 | 5 | 40 | 200 |
| 21 | 切肉墩 | 符合食堂质量标准的 | 个 | 120 | 6 | 720 |
| 22 | 切肉机 | 材质说明:采用优质不锈钢制作厚度为1.2mm,表面额定电压:220V;铜线电机功率:1.5kw;电机转速:1400rpm;加工能力:180kg/h | 台 | 1125 | 1 | 1125 |
| 23 | 切骨机 | 1. 立式锯骨机， 2. 可移开助推系统，按钮控制 3. 电机制动系统，电机保护系统 4. 独立可拆装防护门装置 5. 锯带张紧装置 6. 微动开关系统 ；切割高度：300mm，切割宽度：345mm ，功 率≧1.5 KW 适用于各类动物骨头、冷冻肉等切割。 | 台 | 1275 | 1 | 1275 |
| 24 | 面仗 | 90CM\*3.5CM 榉木擀面杖 | 根 | 15 | 6 | 90 |
| 25 | 水瓢 | 不锈钢精焊水勺 口径18CM 柄长45CM 高度9CM | 个 | 25 | 6 | 150 |
| 26 | 留样盒 | 不锈钢350ml容量 | 个 | 7.5 | 20 | 150 |
| 27 | 不锈钢面盆 | 80cm,1.5mm厚，201不锈钢材质 | 个 | 60 | 30 | 1800 |
| 28 | 油污清洁剂 | 500克喷雾液体 | 瓶 | 7.5 | 30 | 225 |
| 29 | 保鲜膜 | 40CM\*300M保鲜膜 | 卷 | 15 | 60 | 900 |
| 30 | 保鲜膜 | 60CM\*300M保鲜膜 | 卷 | 20 | 120 | 2400 |
| 31 | 平板推车 | 承重600公斤不锈钢折叠 | 台 | 375 | 6 | 2250 |
| 32 | 打菜勺 | 不锈钢1.5厚8两炒勺 | 把 | 15 | 30 | 450 |
| 33 | 锅铲 | 锈钢炒菜铲，全长105CM，铲头20\*16.5CM | 把 | 35 | 10 | 350 |
| 34 | 蒸饭机热水管 | 380v | 个 | 15 | 10 | 150 |
| 35 | 强力粘鼠板 | 粘力强，不宜拉断 | 个 | 4 | 40 | 160 |
| 36 | 菜墩 | 实木菜墩直径50cm | 个 | 120 | 6 | 720 |
| 37 | 洗洁精 | 瓶装500ml，知名品牌 | 瓶 | 4 | 60 | 240 |
| 38 | 白纱布 | 纯棉 | 米 | 2.5 | 100 | 250 |
| 39 | 洗碗布 | 加厚洗碗布，三片装30\*30cm | 包 | 5 | 50 | 250 |
| 40 | 通用筷子消毒机 | 兼容245-270mm的筷子，不锈钢触屏分体豪华版 | 台 | 420 | 1 | 420 |
| 41 | 电子秤 | 150KG电子秤 | 台 | 180 | 2 | 360 |
| 42 | 留样称 | 精度1KG 屏幕尺寸50英寸 | 台 | 150 | 1 | 150 |
| 43 | 消毒柜灯管 | 11-15w，220V | 个 | 6 | 20 | 120 |
| 44 | 冬季厨师服 | 纯棉通用款冬季厨师服 | 件 | 26 | 40 | 1040 |
| 45 | 围裙 | 加厚PU皮围裙，长1米，宽60CM | 条 | 10 | 30 | 300 |
| 46 | 钢丝球 | 20克/个，20个/包 | 包 | 7.5 | 100 | 750 |
| 47 | 加厚型橡胶手套 | 加长加厚型橡胶手套 | 个 | 6 | 40 | 240 |
| 48 | 手提汤桶 | 不锈钢35CM 无磁厚度1.5㎜ | 个 | 85 | 8 | 680 |
| 49 | 大锅灶燃气阀 | 调火大小 | 个 | 30 | 10 | 300 |
| 50 | 水龙头 | 摇摆水龙头，炉灶上用 | 台 | 15 | 15 | 225 |
| 51 | 直饮机 | 尺寸≥长：1600mm×宽：500mm×高：1500mm，正负偏离不得超过5厘米  基本参数：1、款式：柜式、外壳不锈钢黑晶刚 2、电压：380V 50Hz 3、功率≦6千瓦 4、供水量（升/时）：开水45升/时，温水250升/时；5、过滤方式：RO五级反渗透；6、出水方式：1开5温（光感触摸按键、开关位置适合小学生使用）；7、304食品级内胆≥35L; 8、为了保证加热效率，加热管要用两根，温开水要求采用不锈钢波纹管紊流热交换器降温，杜绝冷热水混合，杜绝重金属污染。9、为了保证饮水安全及饮水方便，外型尺寸要达到以下标准；6龙头，为了方便打水，取水高度≥430mm，为了防止烫伤，取水龙头间距要在安全间距范围内，间距要大于等于210mm。机身板材：外壳不锈钢黑晶刚，板材厚度≥0.8mm，接水盘厚度≥1.0mm,采用结实耐用的触摸式感应开关龙头，304不锈钢水龙头。内置步进式加热模块，加热体采用316不锈钢，可连续注水。采用无压式热胆，防漏电、防蒸汽、防干烧、防误设置、缺水保护等安全保护功能；定时开关机、液晶显示温度，电子控温、自动保温，防乱设置功能；整机采用模块式组合设计，电控系统要单独封闭，做到水电分离；内部管路全部为不锈钢材质，不锈钢电磁阀； 前面、下门、侧门可开门检修；轻触式按钮，节能环保、防溅设计接水盘采用深凹设计，采用凹槽夹层滤网式以防止水外溅及外流；需预留4分外丝接水管及三相四线电源开关，63A以上漏电保护器。 | 台 | 3850 | 11 | 42350 |
| 合计 | | 大写：壹拾贰万贰仟壹佰捌拾元整 |  |  |  | 122180 |