**疏附县GAJ零星维修参数列表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 3层插板 3米 USB | 额定功率：2500W；层数：3层；电源线长：3米；国标插孔数：12个；USB接口数：2个；开关：每层独立分控开关；产品尺寸：高280，宽120，底座宽：170；内外塑料材质：阻燃PC材料；导体材质：铜芯；内芯耐高温，防火防燃烧；  | 个 | 18 |
| 2 | 4层插板 5米 USB | 额定功率：2500W；层数：4层；电源线长：3米；国标插孔数：15个；USB接口数：2个；开关：每层独立分控开关；产品尺寸：高313，宽120，底座宽：170；内外塑料材质：阻燃PC材料；导体材质：铜芯；内芯耐高温，防火防燃烧；  | 个 | 2 |
| 3 | 5V 电源 S-350W | 商品毛重：100.00g ； 长度：215mm, 简单使用，用途广泛，安装方便，电压：5V； 功率：350W | 个 | 10 |
| 4 | 861胶 1000g | 商品毛重：1.0kg ； 粘度范围：10-30mPa·s； 颜色：米黄色； 产品规格：30克/套；  | 瓶 | 10 |
| 5 | F24A 16A插孔 | 类型：插座；孔数：三孔；面板材质：阻燃PC材料；额定电流：250V；额定电压：16A；尺寸：86\*86mm；导体材质：纯铜；包括安装； | 个 | 5 |
| 6 | LED 光源 18W 方形 | 类型：吸顶灯光源；功率：18W；形状：方形；颜色：白色6500K；产品尺寸：直径13.4cm；厚度：25mm；面板材质：PC阻燃材料；底片材质：铝基板；使用面积：18-25m²；质保：两年；包括安装：线槽，穿线管，电线； | 个 | 215 |
| 7 | LED 光源 24W 方形 | 类型：吸顶灯光源；功率：24W；形状：方形；颜色：白色6500K；产品尺寸：直径13.4cm；厚度：25mm；面板材质：PC阻燃材料；底片材质：铝基板；使用面积：21-28m²；质保：两年；包括安装：线槽，穿线管，电线； | 个 | 23 |
| 8 | LED 球泡 20W 白光 | 类型：LED灯泡；功率：20W；光色：6500K；灯体颜色：白色；额定电压：220V-50Hz；螺口：E27螺口；材质：PC面罩+PBT塑包铝灯体；尺寸：直径：8cm；高度：16.3cm； | 个 | 15 |
| 9 | LED 球泡 40W 白光 | 类型：LED灯泡；功率：40W；光色：6500K；灯体颜色：白色；额定电压：220V-50Hz；螺口：E27螺口；材质：PC面罩+PBT塑包铝灯体；尺寸：直径：12cm；高度：24cm； | 个 | 15 |
| 10 | LED吸顶灯 12W | 类型：吸顶灯光源；功率：12W；形状：圆形；颜色：白色6500K；产品尺寸：直径32cm；厚度：100mm；面板材质：PC阻燃材料；底片材质：铝基板；电压(V)：220V；质保：两年；照射面积(㎡)：10-15㎡（含）；包括安装：线槽，穿线管，电线； | 个 | 22 |
| 11 | LED吸顶灯 18W | 类型：吸顶灯光源；功率：18W；形状：圆形；颜色：白色6500K；产品尺寸：直径335mm；厚度：100mm；面板材质：PC阻燃材料；底片材质：铝基板；电压(V)：220V；质保：两年；照射面积(㎡)：10-15㎡（含）；包括安装：线槽，穿线管，电线； | 个 | 84 |
| 12 | PE 球阀 20mm | 直径：20mm；材质：内材质：铜芯；外材质：PE材料；颜色：黑色；使用温度：-20℃～100℃；厚度：6.8mm；压力：1.6Mpa；耐腐蚀，耐高温；包括安装； | 个 | 100 |
| 13 | PE电熔法兰 110mm | 商品毛重：1.0kg ； 类别：法兰； 孔距：110mm；  | 个 | 5 |
| 14 | PE电熔直接 50mm | 类别：水管； 颜色：白色；直接弯头双密封PE水管管材配件；  | 个 | 20 |
| 15 | PE管 20mm | 直径：20mm；材质：PE材料；颜色：黑色；使用温度：-20℃～100℃；厚度：6.8mm；长度：6米；压力：1.6Mpa；耐腐蚀，耐高温；包括安装； | 米 | 10 |
| 16 | PE管 25mm | 直径：25mm；材质：PE材料；颜色：黑色；使用温度：-20℃～100℃；厚度：7.2mm；长度：6米；压力：1.6Mpa；耐腐蚀，耐高温；包括安装； | 米 | 39 |
| 17 | PE管 50mm | 直径：50mm；材质：PE材料；颜色：黑色；使用温度：-20℃～100℃；厚度：7.2mm；长度：6米；压力：1.6Mpa；耐腐蚀，耐高温；包括安装； | 米 | 213 |
| 18 | PE管大小头 32\*20mm | 类型：刀盘； 材质：PC； 商品毛重：1.0kg； 测量单位：mm ； 颜色：黑色；连接方式：热熔连接；产品规格：30\*20  | 个 | 4 |
| 19 | PE管大小头 50\*20mm | 类型：刀盘； 材质：PC； 产品功能：用于连接尺寸不同的给水管； 产品规格：50\*20  | 个 | 10 |
| 20 | PE管堵头 50mm | 类别：水管； 材质：PVC(聚氯乙烯)； 内径：103mm； 高：20mm； 宽度：3.5mm； 耐腐性好；环保无毒无味你； 颜色：白色； | 个 | 15 |
| 21 | pe管三通20mm | 外丝内丝变径直接弯头三通给水管管材管件接头配件4分20 6分 20mm ； 类别：水管； 颜色：黑色；  | 个 | 60 |
| 22 | PE管弯头 50mm | 外径：50mm； 内径：40mm； 颜色：黑色； 商品毛重：500.00g；  | 个 | 39 |
| 23 | pe管弯头20mm | 内径直径：20mm； 自来水管弯头PE弯头20mm； PE90°； 商品毛重：500.00g ； 颜色：白色； | 个 | 55 |
| 24 | PE管异径三通 50\*25mm | 材质：PVC(聚氯乙烯)； 国际加厚硬度高； 颜色：白色； 可接：25配件； 规格型号：50\*28mm  | 个 | 35 |
| 25 | PE管直接 20mm | 类别：水管； 颜色：黑色； 4分6分20HDPE水管管件配件管材25pe自来水用水盘管热熔阀门 20\*25 PE  | 个 | 50 |
| 26 | PE管直接 50mm | pe快接直接管件 50mm黑色直接(1.5寸)； 类别：水管； 颜色：蓝色；  | 个 | 81 |
| 27 | pe管直接20mm | 具有良好的热熔性能； 能将同种材料的管件紧密连接成一个整体你；中间优选钢塑料； 精心加工而成； 商品毛重：100.00g | 个 | 50 |
| 28 | PE哈夫节 110mm | 类别：水管； 材质：PVC(聚氯乙烯)；热熔链接方便可靠，拖工和维护简便内壁平滑，流体阻力小，更适用于给你，排水工程柔软性能优秀不受地形条件限制，重量轻，易于运输。安装方便。  | 副 | 5 |
| 29 | PE哈夫节 40mm | 产品名称：PE抢修节； 产品材质：聚乙烯； 产品颜色：黑色； 产品用途：高端家庭；  | 个 | 1 |
| 30 | PE截止阀 32mm | 类别：球阀； PE截止阀32mm； 品名： PE截止阀； 材质： 铜杆铜芯 全新料阀壳 铁手轮； 规格：32mm； 颜色：黑色； 产品说明:规格40对应外径40mm的pe管焊接 用多大外径的pe管就拍多大的截止阀 ； | 个 | 2 |
| 31 | PE截止阀 40mm 铜芯 | 类别：水管； 联塑PPR水管截止阀门水阀热熔PPR热水管联塑PPR水管接头配件管件 灰色40截止阀； 产品材质：进口晓星原料； 管材外径：40mm；  | 个 | 5 |
| 32 | PE截止阀 50mm 铜芯 | 类别：水管； 名称：天一金牛，PE截止阀； 颜色：黑色； 规格：20-60； 材质：PE北欧化工； 用途：工程； | 个 | 11 |
| 33 | PE内丝直接 | 颜色：黑色； 用途：高端家庭； 材质：进口PE原料；经久耐用50年质保； 商品毛重：1.0kg  | 个 | 100 |
| 34 | PE内丝直接 25\*1/2mm | 商品毛重：0.6kg； 类别：水管； PE热熔管件自来水管材承插配件内丝牙直接接头S25\*1/2mm  | 个 | 5 |
| 35 | PE内丝直接 32\*1/2mm | 产品名称：PE内丝直接； 产品材质：聚乙烯； 产品颜色：黑色； 产品用途：高端家庭； PE内丝直接 PE水管配件PE管材 PE给水管件PE内牙直接PE配件 32mm\*1寸 | 个 | 29 |
| 36 | PE内丝直接 50mm | ppr内丝直接 50mm塑； 产品名称：PE内丝直接50mm； 产品用途：高端家庭；  | 个 | 10 |
| 37 | PE球阀 | 原料：PPR； 类别：球阀； 手柄：碳钢； 铜体+钢球款； 放松钢螺帽； | 个 | 100 |
| 38 | PE球阀 25mm | 材质：铜； 商品毛重：1.0kg； 原料：PPR； 类别：球阀； 手柄：碳钢； 铜体+钢球款； 放松钢螺帽；  | 个 | 34 |
| 39 | PE球阀 32mm | 产品名称：PE快接球阀； 规格型号：32mm； 颜色：黑色； 功能：快速连接（无需热熔）； 单位：mm ；  | 个 | 2 |
| 40 | PE球阀 50mm | 类别：球阀； 材质：铜； 商品毛重：1.0kg 原料：PPR； 类别：球阀； 手柄：碳钢； 铜体+钢球款； 放松钢螺帽  | 个 | 71 |
| 41 | PE三通 20\*40mm |  PE水管配件给水饮用管材管件外丝内丝直接弯头三通20 \*40mm； 规格型号：20 \*40mm； 颜色：黑色； | 个 | 4 |
| 42 | PE三通 20\*50mm |  PE水管配件给水饮用管材管件外丝内丝直接弯头三通20 \*50mm； 规格型号：20 \*50mm； 颜色：黑色； | 个 | 33 |
| 43 | PE双活接球阀 50mm | 商品毛重：1.0kg PE双活接球阀 50mm； 规格型号：50mm； 原料PPR焊接端； 打造安全管道；  | 个 | 5 |
| 44 | PE外丝直接 50mm | 商品毛重：1.0kg PE双活接球阀 50mm； 规格型号：50mm；  | 个 | 10 |
| 45 | PE增接口 110\*50mm | 商品毛重：1.0kg 重量轻 | 个 | 10 |
| 46 | PE直接 | 产品材质：PE； 产品名称：PE直接； 连接方式：热熔连接； 测量单位：mm； 颜色：黑色 | 个 | 100 |
| 47 | PPR大小头 75\*63mm | 材质：PPR材料：大头直径：75mm；小头直径：63mm；长度：57mm；壁厚：10mm；性能：75mm转63mm； | 个 | 10 |
| 48 | PPR管子 20mm 热水 | 类别：PPR管；直径：20mm；材质：PPR材料；颜色：白色；使用温度：-20℃～100℃；厚度：2.3mm；长度：6米；压力：1.0Mpa；耐腐蚀，耐高温；用途：热水；包括安装； | 根 | 63 |
| 49 | PPR管子 25mm 热水 | 直径：25mm；材质：PPR材料；颜色：白色；使用温度：-20℃～100℃；厚度：2.0mm；长度：6米；压力：1.0Mpa；耐腐蚀，耐高温； | 根 | 20 |
| 50 | PPR管子 50mm 热水 | 直径：50mm；材质：PPR材料；颜色：白色；使用温度：-20℃～100℃；厚度：2.6mm；长度：6米；压力：1.0Mpa；耐腐蚀，耐高温； | 根 | 21 |
| 51 | PPR管子 63mm 热水 | 直径：63mm；材质：PPR材料；颜色：白色；使用温度：-20℃～100℃；厚度：3.2mm；长度：6米；压力：1.0Mpa；耐腐蚀，耐高温； | 根 | 7.5 |
| 52 | 过滤器球阀  | 材质：精通阀体 金属手柄；尺寸规格：DN63mm；公称压力：3.0MPA；工作温度：-20℃～110℃；特性：不易爆裂变形；长度：160mm；厚度：2.3mm；耐高温抗寒；保证质量；包括安装； | 个 | 2 |
| 53 | PPR截止阀 50mm | 直径：50mm；链接方式：法兰；结构方式：立式；材质：铸铁，球铁；公称压力：1.6Mpa；壳体压力：2.4Mpa；密封压力：1.76Mpa；耐高温；抗腐蚀；防生锈；质保：一年；包括安装； | 个 | 5 |
| 54 | PPR卡子 32mm | 直径：32mm；安装孔距：55mm；材质：钢材； | 个 | 142 |
| 55 | PPR内丝直接 63mm | 直径：63mm；长度：58mm；螺纹直径：50mm；壁厚：7.2mm；材质：PPR+镀锡镍；颜色：白色；耐高温； | 个 | 70 |
| 56 | PPR内丝直接 50mm | 直径：50mm；长度：53mm；螺纹直径：40mm；壁厚：6.0mm；材质：PPR+镀锡镍；颜色：白色；耐高温； | 个 | 12 |
| 57 | PPR球阀 20mm | 类别：PPR管材连接件；直径：内径20mm；材质：PPR材料+铜芯；颜色：白色；使用温度：-20℃～100℃；厚度：2.3mm；压力：1.0Mpa；耐腐蚀，耐高温；商品毛重：0.45kg；包括安装； | 个 | 56 |
| 58 | PPR球阀 40mm | 类别：PPR管材连接件；直径：内径40mm；材质：PPR材料+铜芯；颜色：白色；使用温度：-20℃～100℃；厚度：2.8mm；压力：1.0Mpa；耐腐蚀，耐高温；商品毛重：0.45kg；包括安装； | 个 | 5 |
| 59 | PPR球阀25mm | 类别：PPR管材连接件；直径：内径25mm；材质：PPR材料+铜芯；颜色：白色；使用温度：-20℃～100℃；厚度：2.5mm；压力：1.0Mpa；耐腐蚀，耐高温；商品毛重：0.45kg；包括安装； | 个 | 10 |
| 60 | PPR球阀32mm | 类别：PPR管材连接件；直径：内径32mm；材质：PPR材料+铜芯；颜色：白色；使用温度：-20℃～100℃；厚度：2.6mm；压力：1.0Mpa；耐腐蚀，耐高温；商品毛重：0.45kg；包括安装； | 个 | 4 |
| 61 | PPR三通 20mm | 类别：PPR管材连接件；直径：内径20mm；材质：PPR材料；颜色：白色；使用温度：-20℃～100℃；厚度：2.3mm；压力：1.0Mpa；耐腐蚀，耐高温；；包括安装； | 个 | 89 |
| 62 | PPR三通 25mm | 类别：PPR管材连接件；直径：内径25mm；材质：PPR材料；颜色：白色；使用温度：-20℃～100℃；厚度：2.5mm；压力：1.0Mpa；耐腐蚀，耐高温；包括安装； | 个 | 24 |
| 63 | PPR三通 32mm | 类别：PPR管材连接件；直径：内径32mm；材质：PPR材料；颜色：白色；使用温度：-20℃～100℃；厚度：2.6mm；压力：1.0Mpa；耐腐蚀，耐高温包括安装； | 个 | 4 |
| 64 | PPR双活接铜球阀 20mm | 类别：PPR管材连接件；直径：内径20mm；材质：PPR材料+铜球芯；颜色：白色；使用温度：-20℃～100℃；厚度：2.3mm；压力：1.0Mpa；耐腐蚀，耐高温；商品毛重：0.83kg；包括安装； | 个 | 13 |
| 65 | PPR双活接铜球阀 25mm | 类别：PPR管材连接件；直径：内径20mm；材质：PPR材料；颜色：白色；使用温度：-20℃～100℃；厚度：2.3mm；压力：1.0Mpa；耐腐蚀，耐高温；商品毛重：0.82kg；包括安装； | 个 | 15 |
| 66 | PPR外丝三通 20mm | 类别：PPR管材连接件；直径：内径20mm；材质：PPR材料；颜色：白色；使用温度：-20℃～100℃；厚度：2.3mm；压力：1.0Mpa；耐腐蚀，耐高温；商品毛重：0.80kg；包括安装； | 个 | 100 |
| 67 | PPR外丝直接 20mm | 类别：PPR管材连接件；直径：内径20mm；材质：PPR材料；商品毛重：0.1kg；颜色：白色；使用温度：-20℃～100℃；厚度：2.3mm；压力：1.0Mpa；耐腐蚀，耐高温；包括安装； | 个 | 83 |
| 68 | PPR弯头 20mm | 类别：PPR管材连接件；直径：内径20mm；材质：PPR材料；颜色：白色；使用温度：-20℃～100℃；厚度：2.3mm；压力：1.0Mpa；耐腐蚀，耐高温；弯度：45度；商品毛重：0.8kg；包括安装； | 个 | 190 |
| 69 | PPR弯头 25mm | 类别：PPR管材连接件；直径：内径25mm；材质：PPR材料；颜色：白色；使用温度：-20℃～100℃；厚度：2.3mm；压力：1.0Mpa；耐腐蚀，耐高温；弯度：45度；商品毛重：0.8kg；包括安装； | 个 | 20 |
| 70 | PPR弯头 32mm | 类别：PPR管材连接件；直径：内径32mm；材质：PPR材料；颜色：白色；使用温度：-20℃～100℃；厚度：2.3mm；压力：1.0Mpa；耐腐蚀，耐高温；弯度：45度；商品毛重：0.8kg；包括安装； | 个 | 10 |
| 71 | PPR小活接弯头 20mm | 类别：PPR管材连接件；直径：内径20mm；材质：PPR材料；颜色：白色；弯度：45度；使用温度：-20℃～100℃；厚度：2.3mm；压力：1.0Mpa；耐腐蚀，耐高温；商品毛重：0.1kg；包括安装； | 个 | 12 |
| 72 | 异径三通 75\*63mm | 材质：PPR材料；同径为：75mm，异径为：65mm；长度：118mm；高度：106mm；通径外径：91mm；异径外径：79mm；厚度：8mm； | 个 | 28 |
| 73 | PPR直接 20mm | 类别：PPR管材连接件；直径：内径20mm；材质：PPR材料；颜色：白色；使用温度：-20℃～100℃；厚度：2.3mm；压力：1.0Mpa；耐腐蚀，耐高温；商品毛重：0.1kg；包括安装； | 个 | 85 |
| 74 | PPR直接 25mm | 类别：PPR管材连接件；直径：内径25mm；材质：PPR材料；颜色：白色；使用温度：-20℃～100℃；厚度：2.5mm；压力：1.0Mpa；耐腐蚀，耐高温；商品毛重：0.1kg；包括安装； | 个 | 20 |
| 75 | PPR直接 32mm | 类别：PPR管材连接件；直径：内径32mm；材质：PPR材料；颜色：白色；使用温度：-20℃～100℃；厚度：2.6mm；压力：1.0Mpa；耐腐蚀，耐高温；商品毛重：0.1kg；包括安装； | 个 | 10 |
| 76 | PPR直接 40mm | 类别：PPR管材连接件；直径：内径40mm；材质：PPR材料；颜色：白色；使用温度：-20℃～100℃；厚度：2.8mm；压力：1.0Mpa；耐腐蚀，耐高温；商品毛重：0.1kg；包括安装； | 个 | 20 |
| 77 | PPR直接 63mm | 直径：63mm；长度：57mm；材质：优质PPR材料；颜色：白色；厚度：4.2mm；耐腐蚀，耐高温； | 个 | 2 |
| 78 | PVC线管 16mm A型 | 直径：16mm；壁厚：1.2mm；长度：4米；主要材质：PVC-U硬聚氯乙烯；耐温范围：-15℃～105℃；国标A型；要有阻燃性；保证质量；包括安装； | 个 | 6 |
| 79 | PVC线管 20mm A型 | 直径：20mm；壁厚：1.4mm；长度：4米；主要材质：PVC-U硬聚氯乙烯；耐温范围：-15℃～105℃；国标A型；要有阻燃性；保证质量；包括安装； | 个 | 153 |
| 80 | PVC线管 25mm B型 | 直径：25mm；壁厚：1.5mm；长度：4米；主要材质：PVC-U硬聚氯乙烯；耐温范围：-15℃～105℃；国标A型；要有阻燃性；保证质量；包括安装； | 个 | 778 |
| 81 | PVC线管 32mm B型 | 类别：电线管；直径：32mm；壁厚：1.8mm；长度：4米；主要材质：PVC-U硬聚氯乙烯；耐温范围：-15℃～105℃；国标A型；要有阻燃性；保证质量；包括安装； | 个 | 31 |
| 82 | PVC线管 50mm B型 | 直径：50mm；壁厚：1.8mm；长度：4米；主要材质：PVC-U硬聚氯乙烯；耐温范围：-15℃～105℃；国标A型；要有阻燃性； | 个 | 7 |
| 83 | PVC线卡 25mm | 类别：线管卡子；高度：45mm；直径：25mm；宽度：31.0mm；钢钉尺寸：4.5\*32mm；材质：PVC材料+钢材；耐冲击，耐老化，弹性大；保证质量；包括安装； | 袋 | 90 |
| 84 | T8 LED 灯管 16W 白光 FSL | 类型：日光灯灯管；功率：16W；光源：LED；供电形式：双端供电：长度：1.2米；光通量：6500K；材质：玻璃+PVC；电压：220V；灯源形状：直管型；灯口：T8；显色指数：80；质保：两年；包括安装； | 个 | 4 |
| 85 | T8 LED 日光灯架 带罩双管 1.2米 | 类型：LED灯管灯座；灯管带罩数量：1个；供电性质：单端供电；产品尺寸：1230\*110\*60mm；输入电压：AC220V/50Hz；发光角度：270；防护等级：IP20；工作环境温度：-20～40℃；材质：铁艺+阻燃PC材料；重量：680g； 带灯罩、单管；质保：两年；包括安装； | 个 | 2 |
| 86 | 白色护套线 2\*1.5平方 众邦 | 类型：铜芯线；规格：2\*1.5mm²；外径：7.65mm；安全电流：12.5A；安全载量：5000W；电压：500V；20℃时导体上线电阻：13.3Ω/KM；执行标准：国标标准；绝缘材质：聚氧乙烯；导体线芯：无氧铜；外壳：优质防水膜； | 米 | 390 |
| 87 | 白色护套线 2\*2.5平方 众邦 | 类型：铜芯线；规格：2\*2.5mm²；外径：7.65mm；安全电流：12.5A；安全载量：5000W；电压：500V；20℃时导体上线电阻：13.3Ω/KM；执行标准：国标标准；绝缘材质：聚氧乙烯；导体线芯：无氧铜；外壳：优质防水膜； | 米 | 10 |
| 88 | 泵头 75KW 120米 | 进水管长度：0-5米； 电机冷却方式：风冷机芯； 材质：铜包铝出； 水管长度：20m以上 类型：商用高压； 商品毛重：300.00g； | 个 | 1 |
| 89 | 冰柜 598 | 制冷管材质：铜管； 容量：400-600L； 开门方式：顶开门； 控温方式：机械控温； 内胆材质：压花铝板； 制冷方式：直冷； 功能：双温； 面板材质：发泡门； 压缩机：定频； 商品毛重：60.0kg；  | 台 | 1 |
| 90 | 波纹管 25mm | 类型：穿线管；外径：25mm；长度：25米；材质：阻燃绝缘PVC材料；强度高、韧性好、耐酸碱、绝缘电阻高、摩擦系数低、防水性好、重量轻、寿命好、不易变形、弯曲半径小、施工简单；包括安装； | 卷 | 23 |
| 91 | 玻璃650mm\*800mm | 尺寸：800\*650\*240；厚度：1mm；敲一下被打脆；保证质量；符合国家标准； | 套 | 84 |
| 92 | 玻璃胶 透明 长颈鹿 | 容量：320ml；产品尺寸(mm)：131\*53\*131；组成分：酸性；颜色：透明色；用途：各种玻璃；桥架；马桶等；迅速凝固；不能融化；保证质量；包含：玻璃胶抢； | 个 | 25 |
| 93 | 插板 NH-830K 5米  | 类别：有线插板；孔位：10位；线长：5米；尺寸：290\*95\*30mm；重量：0.796Kg；电压：250v；电流：16A；功率：4000W；携带过载复位开关；银触开关、电源指示灯一体式插头；上下挂钩孔； | 个 | 2 |
| 94 | 插板 NHA-1005K 4.8米  | 类别：有线插板；额定功率：2500W；电源线长：4.8米；国标插孔数：15个；USB接口数：2个；开关：每层独立分控开关；产品尺寸：高313，宽120，底座宽：170；内外塑料材质：阻燃PC材料；导体材质：铜芯；内芯耐高温，防火防燃烧；  | 个 | 7 |
| 95 | 插头 16A 三插  | 插孔电流：16A；适用标准：国标；额定功率：4000W；尺寸：51.5mm\*46mm\*21mm；外壳材质：不导电，阻燃材料；类型：单项三极；三角； | 个 | 30 |
| 96 | 带胶手套 | 类别：手套；尺寸（长）：21.5cm-27.5cm；尺寸（宽）：8cm-9.5cm；重量：75-85g；耐磨等级：4级；抗撕拉系数：3级；产品尺码：多码；产品性能：防割，防刃，防刺，防滑；使用材质：不锈钢丝；腕带尺寸：26.5mm；质保；符合国家标准； | 双 | 12 |
| 97 | 闸阀 125mm | 类型：DN125闸阀；连接方式: 法兰；适用介质: 热水；适用温度: 1~80℃；公称压力：2.6pa；阀板：不锈钢；包括安装； | 个 | 3 |
| 98 | 电池23A 12V | 电池类型：碱性电池；电池型号：23A 12V电池； 输出电压：9V；电池容量：50mAh；尺寸：28.6mm；产品重量：45g；质量保证； | 个 | 10 |
| 99 | 电接点压力表 Y150-1.6MPa | 类型;径向型远程压力表 Y150-1MPa；材质: 不锈钢304；螺纹：20\*1.5；公称直径：150mm；压力管材质：不锈钢316L；包括安装； | 个 | 5 |
| 100 | 电热管 | 规格：88盘；直径：8.8cm；额定电压：220V；功率：3KW；管身材质：紫铜；管径：10mm；款式：鱼钩；长度：210mm； | 个 | 2 |
| 101 | 电热水器 F60-32QE6白色 美的 | 品牌：美的产品类型：储水式电热水器；容积：60升；操控方式：智能APP；能效等级：一级能效；功率：3KW；适用人数：适合2-3人；产品尺寸：802\*400\*400mm；加热方式：双管加热；加热温度（℃）：30-75；产品净重量（kg）：24；电压/频率（V/HZ）：220V/50HZ；电源线长度（cm）：120cm；加热体材质：奥氏体310S不锈钢；产品毛重量（kg）：26；包括安装； | 台 | 7 |
| 102 | 端子排 小7孔 | 类别：接线端子；材质：黄铜+铁；规格：2.5\*25mm 7孔；商品毛重：200.00g；产品总长度：173mm；安装孔距：153mm；包括安装； | 个 | 32 |
| 103 | 二开 FILIP | 类型：开关：开关类型：二开；材质：PC阻燃材料；尺寸：86\*86mm；安装孔距：27mm；支架：钢支架；额定电流：10A；颜色：白色；通电材质：纯铜；包括安装； | 个 | 40 |
| 104 | 放气阀 32mm | 规格：32mm；阀体长度：51mm；丝口直径：38mm；承受压力：10kg；使用温度：≤100℃；材质：全铜；原有的拆下来更换； | 个 | 110 |
| 105 | 浮球阀 25mm 铜 | 规格：DN25；链接方式：螺纹；材质：黄铜；杆子长度：22.5cm；杆子直径：8mm；浮球大小：17cm；出口大小：20mm；螺纹直径：3.2cm;浮球阀总长度：43cm;把原来的拆下来更换； | 个 | 10 |
| 106 | 盖板 好 | 材质：铜；型号：86型；尺寸：86\*86mm；位数：4位；颜色：黑色；尺寸：315\*120\*110mm；材质：工程ABS+绝缘硅胶；孔距：160mm；包括螺丝；垫片； | 个 | 1000 |
| 107 | 钢垫子 150mm | 分类:6寸DN150；型号: 金属缠绕垫片； | 个 | 38 |
| 108 | 钢钉 5cm | 长度：5cm；钉体直径：3.4mm；钉帽直径：6.5mm；材质：碳素钢；质保；包括安装； | 盒 | 13 |
| 109 | 高强度螺丝 12\*50mm | 材质: 碳钢；尺寸(长):50mm；直径：6mm；标准类型: 国标；头型: 外六角；包括安装； | 套 | 150 |
| 110 | 高速钢开孔器 60mm  | 直径：60mm；总长：72mm；内侧深度：9mm；柄部直径：8mm；材质：M35高速钢； | 个 | 4 |
| 111 | 高压胶带 10KV | 全长：5m；厚度：0.8mm；宽度：24mm；直径：75.7mm；颜色：黑色；电压等级：10KV一下；工作温度：75℃；质保； | 卷 | 9 |
| 112 | 观查井 70cm | 品牌：安赛瑞；型号：直径70cm，材质：铸铁；商品毛重：75.0kg；深度：1.2米； | 台 | 10 |
| 113 | 观查井短管 40cm | 品牌：亚昌；规格型号：外径140mm，内径100mm，厚度2mm；长度：80cm；观查井专用铁管； | 个 | 10 |
| 114 | 管道离心泵 75KW 32米 卧式 | 品牌：FGO；型号：IRG卧式管道泵；类型：离心泵；额定电压：380V；功率：7.5KW；扬程：32米；2900转380V 100-125A/87m；材质：铸铁；连接形式：法兰；排出口形式：法兰 | 个 | 1 |
| 115 | 管道离心泵 75KW 95米 卧式 | 品牌：FGO；型号：IRG卧式管道泵；类型：离心泵；额定电压：380V；功率：7.5KW；扬程：95米；2900转380V 100-315/100m3/h扬程95米；材质：铸铁；连接形式：法兰；排出口形式：法兰 | 个 | 1 |
| 116 | 管道离心泵 ISW100-125A-7.5KW 卧式 | 品牌：FGO；型号：IRG卧式管道泵；类型：离心泵；公称直径：200；额定电压：380V；功率：7.5KW；扬程：10米；2900转380V 100-125A/89m；材质：铸铁；连接形式：法兰；排出口形式：法兰 | 台 | 1 |
| 117 | 轨道 厚 开关卡子 | 尺寸：400\*70\*10mm；类别：导轨；材质：铜；滑行轨迹：直线滑行；种类：静压导轨；安装直径：0.4mm；厚度：0.8mm； | 个 | 10 |
| 118 | 锅炉管道维修 | 学校有8栋楼，每栋5层，全点位每栋楼锅炉管道维修及测试验收，确保通畅；质保2年。 | 次 | 15 |
| 119 | 过滤器球阀 铜 | 材质：精通阀体 金属手柄；尺寸规格：DN63mm；公称压力：3.0MPA；工作温度：-20℃～110℃；特性：不易爆裂变形；长度：160mm；厚度：2.3mm；耐高温抗寒；保证质量；包括安装； | 个 | 11 |
| 120 | 焊条 2.5mm | 焊条直径：2.5mm；焊接电流：60-90A；长度：300mm；焊条性质：碳钢芯强石药化药皮；一包：60根； | 包 | 10 |
| 121 | 黑色自攻丝 3.5\*30mm 盒装 | 全长：30mm；杆直径：3.5mm；材质：碳钢；标准：国标；表面处理：彩锌碎火加硬；盒装：700只； | 盒 | 3 |
| 122 | 户外配电箱 500×700×250mm 1.5mm 厚 | 类型：配电箱；尺寸：高500mm，宽700，深250mm；厚度：1.5mm；材质：不锈钢；防雨形状，室外挂墙式； 包括安装；安装里面的开关；接线；质保； | 个 | 8 |
| 123 | 黄腊管 25mm | 直径：25mm；材质：聚氧乙烯树脂、玻璃纤维；耐温：-30℃～300℃；耐压：2.5kv；长度：1米；颜色：白色红条；壁厚：0.4mm；阻燃性； | 个 | 90 |
| 124 | 黄色自攻丝 5\*60mm | 全长：60mm；杆直径：5mm；材质：碳钢；标准：国标；表面处理：彩锌碎火加硬；盒装：400只；质保；包括安装； | 盒 | 10 |
| 125 | 回路箱 N-12 塑底 NANFAN | 额定电流：100A；额定电压：AC220V；防护等级：IP30；环境温度：-5℃～60℃；功耗容量：20max；尺寸：433\*285\*90mm；材质：阻燃PC材料；路数：15路； | 个 | 68 |
| 126 | 集速导线 2\*16mm 国标 | 类型：铝芯线；丝径：1.7mm；产品规格：2芯；型号：2\*16mm²；导体材质：无氧铝芯；额定电压：0.6/1KV；截面积：16；防水，防晒，防老化；符合国家标准； | 米 | 800 |
| 127 | 检测地下电缆故障地点 | 铜芯电缆4\*240平方；检测找到故障，使用中间接头热缩套接线，10KV高压电缆中间接头，240平方；收缩温度：100℃～140℃；击穿强度：200kv/mm；挖坑20米，当时电缆埋在地下深度20米左右的水泥板；电缆接完挖坑复原，要验收；质保：1年； | 次 | 15 |
| 128 | 胶带 好 | 材质：PVC（聚氧乙烯）；长度：50米；工作温度：0℃-80℃；耐压等级：600V；颜色：红，绿，蓝，黑；尺寸：17mm\*0.15mm\*50m；韧性强，黏性好，耐用；质保； | 个 | 78 |
| 129 | 接触器 CJX2-1810 220V CHINT | 线圈电压：220V；接线能力：1.5-10mm²；使用海拔：≤5000米；操作频率：1200次/小时；环境温度：-35℃～+70℃；防护等级：IP20；额定工作电流：18A；额定发热电流：32A；外壳材料：阻燃材料；导体材质：铜；尺寸：长高宽47\*85\*76mm； | 个 | 15 |
| 130 | 金卤灯泡 400W FSL | 类型：金属卤化物灯；功率：400W；电压：220V；灯源形状：直管形；螺口：E40；尺寸：280mm\*62mm；色温：4000K；材质：玻璃外罩+铝制螺口；包括安装；质保：两年； | 个 | 31 |
| 131 | 进水软管 80cm 单头 | 长度：80cm；爆破压力：3.5Mpa；安装孔径：DN15；温度：-20℃～100℃；外管材质：304不锈钢丝编织；最小弯曲半径：35mm；内管材质：PEX内管；螺母材质：黄铜电镀；质保；保证不露水；不生锈； | 根 | 30 |
| 132 | 警戒线 盒装 | 产品材质：尼龙+涤纶布；产品厚度：12丝；产品宽度：4.5cm；长度：50米；转盘式盒装；字样：警戒线；手握转向把手；回收不卡带；金属拉头； | 个 | 20 |
| 133 | 开口鼻 300A | 型号：OT-300A；压线范围：25-70平方；外直径：23mm；内直径：12.8mm；长度：49.5mm；材质：紫铜；特点：导电性好、抗氧化； | 个 | 60 |
| 134 | 开水器 9KW 保温 | 功率：9KW；净重：15Kg；电压：380V；水龙头：2个；额定频率：50Hz；内胆材质：304不锈钢；外壳材质：201不锈钢；出水量：90L/H；尺寸：83\*46\*27cm；包括底座，包括安装回路箱，安装排水管；安装线路； | 台 | 40 |
| 135 | 开水器水龙头 黑吧 | 材质：不锈钢；直径：20mm；长度：98mm；高度：73mm；款式：快开；链接方式：螺纹链接； | 个 | 25 |
| 136 | 空开 1P 32A  | 类型：小型断路器；极数：1P；电压：230/400AC；电流：32A；尺寸：17.7\*80mm；商品材质：PC阻燃材料；功能：短路，过载，隔离；质保；包括安装；保证质量； | 个 | 15 |
| 137 | 空开 2P 100A DELIXI | 类型：小型断路器；极数：2P；电压：230/400AC；电流：100A；尺寸：35.4\*80mm；商品材质：PC阻燃材料；功能：短路，过载，隔离；包括安装；保证质量； | 个 | 20 |
| 138 | 空开 2P 40A DELIXI | 类型：小型断路器；极数：2P；电压：230/400AC；电流：40A；尺寸：35.4\*80mm；商品材质：PC阻燃材料；功能：短路，过载，隔离；包括安装；保证质量； | 个 | 20 |
| 139 | 空开 2P 63A CHINT | 类型：小型断路器；极数：2P；电压：230/400AC；电流：60A；尺寸：35.4\*80mm；商品材质：PC阻燃材料；功能：短路，过载，隔离；包括安装；保证质量； | 个 | 15 |
| 140 | 空开 4P 32A DELIXI | 类型：小型断路器；极数：4P；电压：230/400AC；电流：32A；尺寸：62\*80mm；商品材质：PC阻燃材料；功能：短路，过载，隔离； | 个 | 6 |
| 141 | 空开 4P 63A DELIXI | 类型：小型断路器；极数：4P；电压：230/400AC；电流：63A；尺寸：62\*80mm；商品材质：PC阻燃材料；功能：短路，过载，隔离； | 个 | 8 |
| 142 | 空开 CDM1-400L/4300 400A  | 开关：CDM1-400L/4300A；额定工作电压Ue AC 400V；额定绝缘电压Ui 800V；额定冲击耐受电压Uimp 8KV；额定频率 50Hz；额定电流：400A；瞬时脱口整定电流 10ln ；分断能力：50KA；极数：4P； | 个 | 8 |
| 143 | 快速截止阀 25mm 白色 | 直径：25mm；链接方式：法兰；结构方式：立式；材质：铸铁，球铁；公称压力：1.6Mpa；壳体压力：2.4Mpa；密封压力：1.76Mpa；耐高温；抗腐蚀；防生锈；质保：一年；包括安装； | 个 | 18 |
| 144 | 卡套式内丝球阀 25mm | 直径：25mm；长度：60mm；材质：铜；手柄长度：90mm；重量：194g；链接方式：螺纹；公称压力：1.8MPA； | 个 | 34 |
| 145 | 铜卡套式外丝直接 32\*1” | 材质：铜；直径：32mm；螺纹直径：53.8mm；长度：67mm；耐腐蚀，耐高温；保证质量；包括安装； | 个 | 21 |
| 146 | 大老鼠笼 | 材质：喷塑钢板网材质；；长380mm 高180mm 宽180mm；1800\*800\*800mm；容量：458L；制冷材质：铜；功率：260W；温度：冷藏0℃～5℃；冷冻0℃～-15℃； | 个 | 130 |
| 147 | 冷藏保鲜工作台 1.8米 | 功能：冷藏；制冷方式：直冷；电压：220V；尺寸： | 台 | 10 |
| 148 | 淋浴阀门 6141 铁三联 | 冷热水控制类型：单把双控；表面工艺：镀铬；材质：局部铜；外形尺寸：宽17cm\*高9cm\*前伸16mm；中心孔距：15cm；接口：四分通用接口；安装方式：双孔入墙式；耐高温、耐高压、耐冻裂等特性；开槽安装水管复原； | 套 | 30 |
| 149 | 淋浴手喷头 带软管 塑料袋 | 出水方式：单出水；表面工艺：镀铬；材质：ABS；安装方式：挂墙式；类别：手持花洒；尺寸：240\*100\*30mm；净重：169g；配件：手持花洒、软管、底座； | 套 | 85 |
| 150 | 楼梯护栏材料和维修费 | 楼梯的护栏电焊，固定； | 次 | 5 |
| 151 | 漏电开关 2P 100A DELIXI | 漏电保护断路器；额定电压：230AC；额定频率：50Hz；极数：2P；额定电流：100A；配电电器：塑料外壳式断路器；终端电器：漏电保护器；尺寸：94mm\*76mm；外壳材质：热固阻燃PC；使用温度：-20℃～60℃； | 个 | 10 |
| 152 | 漏电开关 2P 32A CHINT | 类型：漏电保护器；极数：2P；额定电压：230V；额定电流：32A；商品材质：PC阻燃材料；接线：压板接线板；灭弧方式：真空断路器；尺寸：71.3\*94.5mm；认证：3C认证；功能：过载，短路，漏电保护； | 个 | 61 |
| 153 | 漏电开关 2P 63A CHINT | 型号：DZ47S-漏电保护断路器；额定电压：230/400AC；额定频率：50Hz；极数：2P；额定电流：63A；配电电器：塑料外壳式断路器；终端电器：漏电保护器；尺寸：94mm\*71.3mm；外壳材质：热固阻燃PC；使用温度：-20℃～60℃； | 个 | 24 |
| 154 | 漏电开关 3P 100A CHINT | 漏电保护断路器；额定电压：230/400AC；额定频率：50Hz；极数：3P；额定电流：100A；配电电器：塑料外壳式断路器；终端电器：漏电保护器；尺寸：94mm\*89.0mm；外壳材质：热固阻燃PC；使用温度：-20℃～60℃； | 个 | 10 |
| 155 | 漏电开关 3P 63A CHINT | 类型：漏电保护器；技术：3P；额定电压：400V；额定电流：63A；商品材质：PC阻燃材料；接线：压板接线板；灭弧方式：真空断路器；尺寸：81\*48mm；认证：3C认证；功能：过载，短路，漏电保护； | 个 | 10 |
| 156 | 漏电开关 3P+N 100A CHINT | 型号：DZ47S-漏电保护断路器；额定电压：230/400AC；额定频率：50Hz；极数：3P；额定电流：100A；配电电器：塑料外壳式断路器；终端电器：漏电保护器；尺寸：102mm\*89.0mm；外壳材质：热固阻燃PC；使用温度：-20℃～60℃； | 个 | 10 |
| 157 | 漏电开关 3P+N 32A CHINT | 类型：漏电保护器；技术：3P+N；额定电压：400V；额定电流：32A；商品材质：PC阻燃材料；接线：压板接线板；灭弧方式：真空断路器；尺寸：81\*54mm；认证：3C认证；功能：过载，短路，漏电保护； | 个 | 16 |
| 158 | 漏电开关 3P+N 63A CHINT | 类型：漏电保护器；技术：3P+N；额定电压：400V；额定电流：63A；商品材质：PC阻燃材料；接线：压板接线板；灭弧方式：真空断路器；尺寸：81\*54mm；认证：3C认证；功能：过载，短路，漏电保护； | 个 | 13 |
| 159 | 漏电开关 CDM1L-125S/4300A 100A DELIXI | 类别：漏电保护器；系列：125S/4300A 100A；额定电压(V)：380V；极数：四极；壳架等级：100A；飞弧距离：≤50mm；额定电流：100A；尺寸：155.5\*mm\*120.5mm\*73.5mm； | 个 | 10 |
| 160 | 漏电开关 DZ267 32A 1P+N CHINT | 类型：漏电保护器；技术：1P+N；额定电压：400V；额定电流：32A；商品材质：PC阻燃材料；接线：压板接线板；灭弧方式：真空断路器；尺寸：81\*36mm；认证：3C认证；功能：过载，短路，漏电保护； | 个 | 2 |
| 161 | 漏电开关 NM1LE-125S/4300A 160A CHINT | 类型：漏电断路器；额定电压：400V；额定极限短路分段能力：12KA；额定剩余接通和分段能力：3KA；额定冲击耐受电压：6000V；额定频率：50Hz；额定电流：160A；外壳材质：阻燃PC材质； | 个 | 10 |
| 162 | 漏电开关 NM1LE-250S/4300A 225A CHINT | 类别：漏电保护器；系列：225S/4300A 225A；额定电压(V)：380V；极数：四极；壳架等级：100A；飞弧距离：≤50mm；额定电流：225A；尺寸：166\*mm\*140.5mm\*73.5mm；接到总电线，保证正常运行； | 个 | 10 |
| 163 | 螺口灯头 DD-LK02 NANFAN | 导体材质：纯铜；额定电压：250V；额定电流：6A；产品材质：优质环保ABS材料；尺寸：4.2\*4.2\*6.32cm；螺口：E27螺口；阻燃； | 个 | 5 |
| 164 | 螺丝 14\*80mm. | 螺纹直径：14mm；螺杆长度：80mm；材质：304不锈钢；套管长：72mm；符合国标 | 套 | 180 |
| 165 | 密封胶带 20米 | 主体材质：聚四氟乙烯；长度：50m；宽：19mm；产品毛重：75g；高强密封性，耐腐蚀；保证质量； | 个 | 89 |
| 166 | 密封圈 140mm | 外径：140mm；线径：20mm；材质：丁晴橡胶，具有优越的耐油、耐磨耗性能，在-25℃至120℃的温度范围内使用； | 个 | 24 |
| 167 | 面板灯 600\*600mm | 类型：LED方形面板灯；光源类型：LED；功率：40W；尺寸：600mm/600mm；色温：6500K、白光；灯罩形状：方形；电压：220V；质保：两年；包括安装：线槽，穿线管，电线； | 个 | 57 |
| 168 | 明装15孔插座 杜邦 | 额定电压：250V；额定电流：10A；额定功率：2500W；尺寸：145\*86\*25mm；颜色：雅白；工艺：压铸；材质：PC阻燃材料、锡磷青铜；配件：4毫米螺丝\*4；包括安装；质保； | 个 | 10 |
| 169 | 明装20孔插座 杜邦 | 额定电流：10A；额定电压：220V；安装孔距：150mm\*75mm；尺寸：165mm\*90\*24mm；材质：PC环保防火阻燃材料；导体材质：锡磷青铜；厚度：0.6mm；自带螺丝4个螺丝；质保；包括安装； | 个 | 6 |
| 170 | 明装回路箱 PZ30 12路 | 型号：PZ30；产品材质：冷轧钢板；板厚：大于1mm；绝缘电压：690v；防护等级：IP43；类型：明装配电箱；颜色：白色；材质：冷轧钢板+塑底；负载总电流：100A；额定电压：230V/400V；外壳防护等级：IP30；尺寸：195\*80\*240mm；自带螺丝和钉；包括安装；质保； | 个 | 10 |
| 171 | 明装五孔 FILIP | 额定电流：10A；产品尺寸：86\*86mm；面板材质：阻燃PC；安装孔距：72mm；额定电压：250V；额定功率：2500W；认证：3C认证；包括安装； | 个 | 160 |
| 172 | 明装一开 FILIP | 类型：开关；开关类型：一开；额定电流：10A；额定电压：250V；额定功率：2500W；颜色：白色；材质：PC阻燃材料；尺寸：86\*86mm；安装孔距：60-65mm；支架：钢支架；导电材质：纯铜；包括安装；保证质量；自带自攻丝； | 个 | 54 |
| 173 | 内丝球阀 25mm 铜 | 尺寸;DN5；接口：内丝接口；口径：25mm；长度：62mm；材质: 黄铜；连接方式: 螺纹；结构形式: 固定球球阀；厚度：5.1mm；包括安装； | 个 | 20 |
| 174 | 内丝直接 20mm | 直径：20mm；长度：63mm；螺纹直径：25mm；壁厚：6.0mm；材质：黄铜；颜色：黄色；保证质量；耐高温；包括安装； | 个 | 100 |
| 175 | 喷头 碟状 | 产品材质：ABS复合材料 ；增压效果：节水，增压；选用接口：直径为20mm接口；产品特点：5挡，三挡出水，增压节水；表面工艺：电镀；包括安装 ； | 个 | 175 |
| 176 | 膨胀螺丝 10\*100mm | 螺纹直径：10mm；螺杆长度：100mm；材质：304不锈钢；套管长：70mm；符合国标 | 个 | 60 |
| 177 | 平头钻尾丝 50mm | 规格：4.2\*50mm；直径：4.2mm；长度：50mm；每盒500只；材质：不锈钢； | 盒 | 4 |
| 178 | 平行线 2\*0.5平方 众邦 | 类型：铜芯线；芯数：2个；截面积：0.5；型号：RVB2\*0.5mm²；宽度：5mm；厚度：3.15mm；绝缘材料：PC阻燃材料；导体材质：无氧铜；认证：3C认证；符合国家标准；穿线管； | 米 | 110 |
| 179 | 启闭阀 | 直径：110mm；公称压力：1.6Mpa；壳体试验：2.4Mpa；密封试验：1.8Mpa；适用温度：≤95℃；适用介质：水； | 个 | 6 |
| 180 | 气泵保护开关 QCX2D 4KW 380V | 类型：气泵保护开关 QCX2D 4KW 380V；工作电压：AC380V 50HZ；保护功能：过载 断相 过压等；缺相保护：电动机主电路中任何一相断电，动作时间小于2秒；过载保护：电动机负载电流为额定电流1.2倍时，保护动作响应时间小于60秒；过压保护：电压超过380V+15%时，保护动作时间40S--1S；包括安装； | 个 | 10 |
| 181 | 桥架 400\*100mm 1.5厚 | 宽度：400mm；高度：100mm；厚度：1.5mm；长度：6米；材质：不锈钢；颜色：镀锌本色；水平吊装并布线； | 个 | 23 |
| 182 | 球阀 32mm 铸铁 | 直径：32mm；材质：铸铁；链接方式：螺纹连接；工作温度：-20℃＜t＜80℃；公称压力：1.6MPa；工作介质：水；包括调试安装； | 个 | 10 |
| 183 | 热水器阀门 | 冷热水控制类型：单把双控；表面工艺：镀铬；材质：局部铜；外形尺寸：宽17cm\*高9cm\*前伸16mm；中心孔距：15cm；接口：四分通用接口；安装方式：双孔入墙式；耐高温、耐高压、耐冻裂等特性；开槽安装水管复原； | 个 | 2 |
| 184 | 人体感应吸顶灯 17W FSL | 类型：吸顶灯光源；功率：17W；形状：圆形；颜色：白色；产品尺寸：直径20cm；厚度：25mm；面板材质：PC阻燃材料；底片材质：铝基板；使用面积：15-22m²；包括安装； | 个 | 14 |
| 185 | 三角阀 铜双出水 | 型号：单冷单热；总高：92mm；螺纹：G1/2;盖直径：φ50mm；产品材质：铜主体、优质陶瓷阀芯；锌合金手轮；包括生料带；包安装； | 个 | 44 |
| 186 | 三角旗 | 材质：涤纶；尺寸：30\*19cm；一袋长度：80米；不褪色； | 袋 | 20 |
| 187 | 三角铁 | 尺寸：40\*40\*3000mm（宽\*宽\*长）；厚度：4mm；材质：加厚热镀锌；冲孔：双边冲孔：孔距：8.5mm；搭配螺丝：8mm； | 米 | 25 |
| 188 | 三开 FILIP | 类型：开关；开关类型：三开；额定电流：10A；额定电压：250V；额定功率：2500W；颜色：白色；材质：PC阻燃材料；尺寸：86\*86mm；安装孔距：60-65mm；支架：钢支架；导电材质：纯铜；自带自攻丝； | 个 | 13 |
| 189 | 三相管道离心泵 IRG50-160-3KW | 型号：50SGR15-30-2.2 380V；IRG型热水管道循环泵广泛适用于：能源、冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖循环用泵，IRG型使用温度T＜120℃，GRG型使用温度T＜240℃。 | 台 | 2 |
| 190 | 砂轮切割片 W2451 | 厚度：1.2mm；直径：107mm；孔径：16mm；类型：打磨片；最大线速度：80m/s；材料：棕刚玉；粘剂：全树脂；辅助材料：玻璃纤维；颜色：绿色； | 个 | 2 |
| 191 | 伸缩接 100mm 橡胶 | 直径：100mm；长度：可伸缩；公称压力：1.0Mpa/1.6；适用温度：-30℃～80℃；适用范围：水；法兰材质：碳钢；球体材质：天然合成橡胶； | 个 | 5 |
| 192 | 深井泵维修 | 品牌：千惠侬；规格：25kw；重量：10吨；深井泵QJ200铸铁潜水高原取水泵高扬程农田灌溉泵农业抽水泵380V；铸铁深井泵：200mm款；泵维修及挖坑复原。 | 次 | 5 |
| 193 | 手按阀 25mm | 储水直径：25mm；尺寸：高度：122mm；宽度：108mm；产品材质：铜；表面处理：电镀铬；重量：653克； | 个 | 30 |
| 194 | 手电钻 WS6110 450W | 功率：450W；充电电压：240伏特；额定电压：16伏特；额定空载转速：1600转/分钟；扭力调节档位：16+1档；最大夹持能力：10毫米；最大扭矩：32牛顿；电池容量：2\*2.0安时；充电时间：75分钟； | 个 | 2 |
| 195 | 刷子  | 宽度：100mm；长度：225mm；材质：人造毛；厚度：1.18mm； | 个 | 12 |
| 196 | 双边锯条 | 长度：315mm；厚度：0.6mm；宽度：25mm；材料：65锰钢；工艺：高频碎火产品；不宜断； | 个 | 3 |
| 197 | 双面胶 红色 20mm | 宽：20mm；长度：16m；颜色：红色；初粘力：≤10cm；粘着力；≥1.5KG/25mm；常温保持力：60℃≥24H；具有超强粘力；保证质量； | 个 | 2 |
| 198 | 水泵压力控制器 APC-10A 380V KEBIKE | 型号: 数显压力开关 ；工作电压:380V~；额定电流10A；尺寸(高/宽):112mm\*85mm材质: 工程塑料；进水口:2分外丝(20mm)；施工内容: 水电工程；计算方式:PID计算；包括安装； | 个 | 5 |
| 199 | 水龙头 鹅脖子 铁单冷 16 | 材质: 食品级塑料，POM材质材质；尺寸(高):320mm；安装方式: 坐式；款式: 单把单孔；阀芯类型: 陶瓷片阀芯；进水口径:20mm；360°旋转；包括安装； | 只 | 112 |
| 200 | 水龙头 塑料加长 20mm | 材质: 食品级塑料，POM材质材质；尺寸(高):100mm；安装方式: 螺纹式；款式: 单把单孔；阀芯类型: 陶瓷片阀芯；进水口径:20mm；塑料加长；包括安装； | 只 | 40 |
| 201 | 探照灯 400W FSL | 功率：400W；额定电压：220V；外壳颜色：灰色；防水等级：IP66；产品材质：航空铝才/钢化玻璃；尺寸：42.2cm\*30.8cm；光源类型：金卤灯泡 ；拉线；楼顶安装；防雨；包括安装； | 个 | 22 |
| 202 | 铁皮卡子  | 内径：50mm；孔距：75mm；孔径：6mm；长度：89mm；宽：16mm；材质：镀锌铁皮； | 个 | 38 |
| 203 | 铁丝 12号 | 型号：12号；粗度：2.8mm；材质：钢材；不易生锈，不易直断；保证质量； | 公斤 | 15 |
| 204 | 铜鼻 16mm | 型号：16mm；孔径：16mm；宽：18.2mm；厚：2.1mm；直径：16mm；壁厚：2.0mm；高：76mm；材质：铜；符合国家标准；包括安装；链接电缆，接到开关上面； | 个 | 13 |
| 205 | 铜鼻 25mm | 型号：25mm；孔径：25mm；宽：22.3mm；厚：2.5mm；直径：25mm；壁厚：2.0mm；高：84.0mm；材质：铜；符合国家标准；包括安装；链接电缆，接到开关上面； | 个 | 28 |
| 206 | 铜鼻 35mm | 型号：35mm；孔径：35mm；宽：25.8mm；厚：3.0mm；直径：35mm；壁厚：2.0mm；高：93.1mm；材质：铜；符合国家标准；包括安装；链接电缆，接到开关上面； | 个 | 67 |
| 207 | 铜管 185mm | 型号：185mm；孔径：185m；宽：30.0mm；厚：5.0mm；直径：19.0mm；壁厚：2.0mm；高：110mm；材质：铜；符合国家标准；包括安装；链接电缆，接到开关上面； | 个 | 8 |
| 208 | 铜卡套式外丝直接 25\*1” | 材质：铜；直径：25mm；螺纹直径：53.8mm；长度：67mm；耐腐蚀，耐高温；保证质量；包括安装； | 个 | 10 |
| 209 | 铜芯电缆 2\*10mm | 规格：2\*10；芯数：2；截面积：10；额定电压：0.6/1KV；短路时：电缆导体的最高温度不超过250℃；应经受3500/5min电压试验；认证：3C认证；标准：国标；产品材料：铜芯/聚氧乙烯；有水泥板，埋电缆并恢复原状；保质10年； | 米 | 370 |
| 210 | 铜芯电缆 3\*35+1 国标 | 规格：3\*35+1\*25；芯数：3+1；截面积：35；额定电压：0.6/1KV；短路时：电缆导体的最高温度不超过250℃；应经受3500/5min电压试验；认证：3C认证；标准：国标；产品材料：铜芯/聚氧乙烯；有水泥板，埋电缆并恢复原状；保质10年； | 米 | 10 |
| 211 | 铜芯电缆 4\*150mm 国标 | 规格：4\*150；芯数：4；截面积：150；额定电压：0.6/1KV；短路时：电缆导体的最高温度不超过250℃；应经受3500/5min电压试验；认证：3C认证；标准：国标；产品材料：铜芯/聚氧乙烯；有水泥板，埋电缆并恢复原状；保质10年； | 米 | 15 |
| 212 | 铜芯电缆 4\*16 国标 | 规格：4\*16；芯数：4；截面积：16；额定电压：0.6/1KV；短路时：电缆导体的最高温度不超过250℃；应经受3500/5min电压试验；认证：3C认证；标准：国标；产品材料：铜芯/聚氧乙烯；有水泥板，埋电缆并恢复原状；保质10年； | 米 | 31 |
| 213 | 铜芯电缆 4\*25 国标 | 规格：4\*25；芯数：4；截面积：25；额定电压：0.6/1KV；短路时：电缆导体的最高温度不超过250℃；应经受3500/5min电压试验；认证：3C认证；标准：国标；产品材料：铜芯/聚氧乙烯；有水泥板，埋电缆并恢复原状；保质10年； | 米 | 113 |
| 214 | 铜芯电缆 4\*35 国标 | 规格：4\*35；芯数：4；截面积：35；额定电压：0.6/1KV；短路时：电缆导体的最高温度不超过250℃；应经受3500/5min电压试验；认证：3C认证；标准：国标；产品材料：铜芯/聚氧乙烯；有水泥板，埋电缆并恢复原状；保质10年； | 米 | 120 |
| 215 | 铜芯电缆 5\*10 国标 | 规格：5\*10；芯数：4+1；截面积：10；额定电压：0.6/1KV；短路时：电缆导体的最高温度不超过250℃；应经受3500/5min电压试验；认证：3C认证；标准：国标；产品材料：铜芯/聚氧乙烯；有水泥板，埋电缆并恢复原状；保质10年； | 米 | 30 |
| 216 | 铜芯线 BV-2.5平方 100米 DELIXI | 产品名称：单芯铜芯；规格：2.5mm²；型号：BVR；类别：单芯数；材质：铜芯+聚氧乙烯；电压：450/750V；国标；包括安装，穿到电线管里面； | 米 | 924 |
| 217 | 铜芯线 BV-4平方 100米 DELIXI | 产品名称：单芯铜芯；规格：4mm²；型号：BV；类别：单芯数；材质：铜芯+聚氧乙烯；电压：450/750V；国标；包括安装，穿到电线管里面； | 米 | 3060 |
| 218 | 铜芯线 BV-6平方 CHINT | 产品名称：单芯铜芯；规格：6mm²；型号：BV；类别：单芯数；材质：铜芯+聚氧乙烯；电压：450/750V；国标；包括安装，穿到电线管里面； | 米 | 60 |
| 219 | 铜芯线 BVR-1.0平方 软股 CHINT | 产品名称：多芯铜芯；规格：1.0mm²；型号：BVR；类别：单芯数；材质：铜芯+聚氧乙烯；电压：450/750V；国标；穿到电线管里面； | 米 | 70 |
| 220 | 铜芯线 BVR-10平方 100米 软股 CHINT | 产品名称：多芯铜芯；规格：10mm²；型号：BVR；类别：单芯数；材质：铜芯+聚氧乙烯；电压：450/750V；国标；穿到电线管里面； | 米 | 22 |
| 221 | 铜芯线 BVR-2.5平方 100米 软股 CHINT | 产品名称：多芯铜芯；规格：2.5mm²；型号：BVR；类别：单芯数；材质：铜芯+聚氧乙烯；电压：450/750V；国标；穿到电线管里面； | 米 | 400 |
| 222 | 铜芯线 BVR-25 100米 软股 CHINT | 产品名称：多芯铜芯；规格：25mm²；型号：BVR；类别：单芯数；材质：铜芯+聚氧乙烯；电压：450/750V；国标；穿到电线管里面； | 米 | 8 |
| 223 | 铜芯线 BVR-4平方 100米 软股 CHINT | 产品名称：多芯铜芯；规格：4mm²；型号：BVR；类别：多芯数；材质：铜芯+聚氧乙烯；电压：450/750V；国标；包括安装，穿到电线管里面； | 米 | 1482 |
| 224 | 脱口开关 RKM1-250S/3300 225A | 型号: RKM1-250S/3300 225A；工作电压：1000V及以下；灭弧方式: 磁吹断路器；电源方式: 交流电；极数: 3P ；额定电流: 225A；外观材质：塑壳；包括安装； | 个 | 10 |
| 225 | 稳压器 TND1(SVC)-10KW 220V CHINT | 类型：TND1(SVC)-10；输入电压：150V～225V；输出电压：220V±3%V；稳压精度：3%；频率：50Hz/60Hz；过压保护：260±4V；接线材质：铜芯线 铜芯电缆；调整时间：＜1秒；环境温度：-10℃～+40℃；升温：＜60℃；抗电强度：1500V/1min； | 个 | 10 |
| 226 | 吸顶灯 17W FSL | 类型：吸顶灯光源；功率：17W；形状：圆形；颜色：白色；产品尺寸：直径20cm；厚度：25mm；面板材质：PC阻燃材料；底片材质：铝基板；使用面积：15-22m²；包括安装； | 个 | 10 |
| 227 | 吸顶灯 25W FSL | 类型：吸顶灯光源；功率：25W；形状：圆形；颜色：白色；产品尺寸：直径30cm；厚度：32mm；面板材质：PC阻燃材料；底片材质：铝基板；使用面积：22-32m²；包括安装； | 个 | 10 |
| 228 | 下水45度弯头 110mm 中财 | pvc排水管配件；材质：PVC材质；商品毛重：60.00g；规格型号：110mm；厚度：2.25mm | 个 | 10 |
| 229 | 下水45度弯头 50mm 中财 | pvc排水管配件；材质：PVC材质；商品毛重：50.00g；规格型号：50mm；厚度：2.25mm | 个 | 10 |
| 230 | 下水管 110mm 中财 | pvc排水管；材质：PVC材质；商品毛重：1.0kg；规格型号：110mm；长度：4米/根；颜色：白色；厚度：2.5mm | 根 | 9 |
| 231 | 下水管 50mm 中财 | pvc排水管；材质：PVC材质；商品毛重：1.0kg；规格型号：50mm；长度：4米/根；颜色：白色；厚度：2.5mm | 根 | 7 |
| 232 | 下水三通 110mm 中财 | pvc排水管配件；材质：PVC材质；商品毛重：100.00g；规格型号：110\*110\*110mm；厚度：2.25mm | 个 | 10 |
| 233 | 下水三通 50mm 中财 | pvc排水管配件；材质：PVC材质；商品毛重：100.00g；规格型号：50\*50\*50mm；厚度：2.25mm | 个 | 13 |
| 234 | 下水弯头 110mm中财 | pvc排水管配件；材质：PVC材质；商品毛重：100.00g；规格型号：110mm；厚度：2.25mm | 个 | 10 |
| 235 | 下水弯头 50mm 中财 | pvc排水管配件；材质：PVC材质；商品毛重：100.00g；规格型号：50mm；厚度：2.25mm | 个 | 46 |
| 236 | 下水异径三通 110\*50mm 中财 | pvc排水管配件；材质：PVC材质；商品毛重：100.00g；规格型号：110\*110\*55mm；厚度：2.25mm | 个 | 12 |
| 237 | 下水直接 110mm 中财 | 类型：直接；尺寸：110mm；材质：PVC；颜色：白色； | 个 | 12 |
| 238 | 下水直接 50mm 中财 | 类型：直接；尺寸：50mm；材质：PVC；颜色：白色； | 个 | 10 |
| 239 | 线槽 2cm PVC | 产品尺寸：30\*20mm；厚度：0.8mm；长度：2米；材质：阻燃防水PVC料；保证质量；把线装到里面；包括安装； | 个 | 4 |
| 240 | 线槽 6cm PVC | 产品尺寸：40\*60mm；厚度：1.2mm；长度：2米；材质：阻燃防水PVC料；保证质量；把线装到里面；包括安装； | 个 | 5 |
| 241 | 橡套电缆 2\*1.5平方 众邦 | 国标；规格：2\*1.5；芯数：2；截面积：1.5；额定电压：450V/750V；颜色：黑色；导体材质：铜芯；外护套材质：阻燃材料；护套，绝缘套，铜导体； | 米 | 480 |
| 242 | 橡套电缆 2\*6平方 众邦 | 国标；规格：2\*6；芯数：2；截面积：6；额定电压：450V/750V；颜色：黑色；导体材质：铜芯；外护套材质：阻燃材料；护套，绝缘套，铜导体； | 米 | 25 |
| 243 | 橡套电缆 3\*10+1平方 众邦 | 国标；规格：3\*10+1；芯数：4；截面积：10；额定电压：450V/750V；颜色：黑色；导体材质：铜芯；外护套材质：阻燃材料；护套，绝缘套，铜导体；包括安装：保证质量； | 米 | 78 |
| 244 | 橡套电缆 3\*2.5+1平方 众邦 | 国标；规格：3\*2.5+1\*1.5；芯数：3+1；截面积：2.5；额定电压：450V/750V；颜色：黑色；导体材质：无氧铜；外护套材质：PVC阻燃材料；外护套：抗拉麻绳；PVC护套，包带，PVC绝缘，导体； | 米 | 160 |
| 245 | 橡套电缆 3\*4+1 众邦 | 国标；规格：3\*4+1；芯数：4；截面积：4；额定电压：450V/750V；颜色：黑色；导体材质：铜芯；外护套材质：阻燃材料；护套，绝缘套，铜导体； | 米 | 70 |
| 246 | 橡套电缆 3\*6+1 众邦 | 国标；规格：3\*6+1；芯数：4；截面积：6；额定电压：450V/750V；颜色：黑色；导体材质：铜芯；外护套材质：阻燃材料；护套，绝缘套，铜导体； | 米 | 233 |
| 247 | 樱花 淋浴阀门 铁三联 | 冷热水控制类型：单把双控；表面工艺：镀铬；材质：局部铜；外形尺寸：宽17cm\*高9cm\*前伸16mm；中心孔距：15cm；接口：四分通用接口；安装方式：双孔入墙式；耐高温、耐高压、耐冻裂等特性；开槽安装水管复原； | 个 | 45 |
| 248 | 油漆 黄 | 类型;油漆；型号: 金装净味20L；颜色:黄色；容量：20L；涂料光泽: 哑光；涂层类别: 面漆；环保型；快速净味；包括喷漆；符合国家标准； | 桶 | 2 |
| 249 | 浴霸 YB-YHLM FSL | 类型：灯暖浴霸；功率：1180W；额定电压：220V；尺寸：30\*30\*14mm；材质：铝板+铁塑双箱；重量：3.2公斤；电机：单电机；功能：照明，取暖1，取暖2，换气；排风管直径：8cm；长度：1.5米；接线要求：开关五根，吊灯3根；吊灯规格：集成吊灯；质保：2年；包括开关，止逆阀，排风管，金属抱箍，安装附件。 | 个 | 5 |
| 250 | 远程压力表 Y150-1.6MPa | 类型;径向型远程压力表 Y150-1MPa；材质: 不锈钢304；螺纹：20\*1.5；公称直径：150mm；压力管材质：不锈钢316L；包括安装； | 个 | 3 |
| 251 | 扎带 4\*300 | 类型：塑料扎带；规格：4\*300mm；数量：250；产品颜色：白色；产品材质：尼龙66；操作温度为-20℃到+80℃；包括安装； | 包 | 5 |
| 252 | 扎丝 40cm | 长度：40cm；粗度：0.8mm；材质：钢材；包括质量； | KG | 4 |
| 253 | 闸阀 25mm | 类型：DN25闸阀；连接方式: 法兰；适用介质: 热水；适用温度: 1~80℃；公称压力：2.6pa；阀板：不锈钢；包括安装； | 个 | 10 |
| 254 | 闸阀 80mm | 类型：DN80闸阀；连接方式: 法兰；适用介质: 热水；适用温度: 1~80℃；公称压力：2.6pa；阀板：不锈钢；包括安装； | 个 | 10 |
| 255 | 胀管 8mm 白色 | 类型：塑料膨胀管；型号：方形8mm；数量：200个；总长度：39mm；颜色：白色；材料：PVC；头型：圆头；包括安装；符合国家标准； | 袋 | 10 |
| 256 | 针形接线端子 E10-12 | 底端材质：尼龙；主体材质：铜；穿线截面：0.3～150mm²；导电性能好，抗腐蚀，耐温性高； | 个 | 32 |
| 257 | 中间接头热缩套  | 10KV高压电缆中间接头；尺寸：150-240平方；收缩温度：100℃～140℃；击穿强度：200kv/mm； | 套 | 2 |
| 258 | 轴承 6205 | 尺寸：25\*52\*15；高转速 长寿命 超静音；类型：深沟球轴承；材质：轴承钢； | 盘 | 4 |
| 259 | 组装配电箱 | 电路数：6路；总控制开关：空气开关1个，额定电压：400A；分配开关：空气开关6个，额定电压：160A；主控制开关：CDM1-400L/4300A；额定工作电压Ue AC 400V；铜牌，线鼻子，热缩套，地排，零排； | 套 | 10 |
| 260 | 钻尾丝 50mm | 规格：4.2\*50mm；直径：4.2mm；长度：50mm；每盒500只；材质：不锈钢； | 盒 | 5 |
| 261 | 坐便器  | 型号：8372；尺寸：78\*38.5cm；马桶防臭节水超漩虹吸式大冲力连体式小户型卫生间家用坐便器；水效等级：3级；马桶盖材质：PP板；带水箱；商品毛重：50.0kg；坐便器坑距：400mm。 | 个 | 10 |
| 262 | 坐便器盖板 098M | 材质: 脲醛树脂，纯色食品级PP材料；型号: U型；平滑光亮；颜色：纯色；环保型；固定孔距：可调；尺寸：350mm\*400mm；包括安装；符合国家标准； | 个 | 10 |
| 263 | 坐便器自动阀 30 | 类型:坐便器冲水阀；尺寸(高):30mm；材质:ABS塑料；进水接口:20mm(4分螺母)；螺母长度:35mm；水位调节:180mm~290mm；符合国家标准；包括安装； | 个 | 17 |