疏附县石园镇中学购买打印复印机，一体机规格要求

扫描头移动式扫描、热敏制版、记忆印刷、A3扫描、A3打印；操作界面：5.1寸LCD液晶屏；原稿类型：单页、书刊（10kg或以下）、二合一；原稿处理模式：文字、图像、图像＞文字、文字＞图像、报刊、网屏、铅笔；原稿尺寸：最小：50mm×90mm 最大：310mm×432mm；印刷面积(max)： 291mm×414mm；印刷纸张尺寸：最小：90mm×140mm 最大：310mm×432mm；制版时间（A4纸张）： 19秒（A4纵向）；分辨率： 300dpi×600dpi；印刷缩放比率：常用缩放比例：71%、81%、87%、94%、115%、122%、141%无级缩放：50%-200%（1%精度）；印刷纸张重量： 40g/㎡-157g/㎡；进纸容量： 1000张（70g/㎡）；接纸容量： 1500张（70g/㎡）；印刷速度： 5级调整（55、70、85、105、130张/分钟）；印刷位置调整：垂直：±10mm 水平：±10mm；扫描浓度 ：最淡、较淡、标准、较浓、最浓；制版浓度：最淡、较淡、标准、较浓、最浓；废版容量： 50张；油墨供应：全自动（600ml/支）；版纸供应 ：全自动（90m/卷）；电源： 220V,50Hz,2A；功率： 150W；进纸系统：双排进纸；重量：净重:95kg 毛重:127kg；尺寸(长X宽X高)：存储尺寸：670\*720\*630mm、工作尺寸：1310\*720\*630mm；标配功能：联机打印、省墨模式、铅笔模式、报刊模式、网屏模式、消除中缝、编程印刷、密码模式、保密功能、耗材用尽提示、自动检测原稿、节能、底灰浓度调整、扫描原稿长度调节、版纸长度调整；

;标配自动进稿器、网络打印、双面打印、复印、双面复印、彩色扫描功能、，半导体激光+电子照相方式复印方式，PSLP感光鼓，干式单组份显影方式，热辊定影方式，标配300张+100张（手送），纸张重量：64-105g/m2（纸盒），45-160g/m2（手送），最大供纸容量1300张，标配256MB内存，20张（分钟）A4幅面，缩放倍率25%-400%，首张复印时间5.7秒,预热时间17.2秒;复印分辨率600×600dpi，支持ID卡复印功能，支持二合一、四合一复印功能，连续复印张数1-999张,一键式身份证复印功能，旋转分页功能，256级灰度；标配打印网络打印功能，打印内存256MB，打印分辨率Fast1200，支持文件夹打印功能（保密打印功能）；标配彩色扫描功能，扫描分辨率分辨率600×600dpi，扫描方式扫描至PC(SMB)、扫描至电子邮件、TWAIN扫描、WIA扫描，五行LED显示屏，复印尺寸：纸盒A3-A5纵向，手送：A3-A6纵向，标配纸盒加热器（防止纸张受潮），选购件300张供纸盒×3，，碳粉TK-4148（7200页，5％覆盖率）。原厂质保：安装之日起的三年内或者使用达到30万次复印/打印为期限（硒鼓10万）定影不保，以先发生者为准。

打印复印扫描三合一，自动双面打印、自动输稿器、有线网络打印，30页/每分钟，内存32MB，鼓粉分离，LT3000H-2600页，LD3000-12000页。全面适配国产操作系统。