疏附县石园镇中学购买移动式台阶

**台阶要求:**

1、尺寸:长:10米，层宽450\*层高300

2、材料:镀锌方管，方管尺寸:60\*40cm 40\*40cm，厚度：1.3mm以上。

3、踏板材料:铁板，板厚3mm支持

4、主体颜色为黑色烤漆工艺，颜色亮丽，不易褪色，表面光滑平整，易擦洗，防潮、主体框架为黑色喷塑，整体外观和品质满足相对大型和专业表演和合唱的档次要求。

5、台阶分4组，每组安装4个轮胎，每组合唱台有连接装置保证安全连接并固定到位;

6、每组合唱台背部配备与合唱台一体的安全护栏，安全护栏高度不小于1.2m，并可实现收折方便存放和移动。

7、每组可使用人数:例如四层可容纳:成人16人/中学生:20人

8、台阶底下装配滑轮，可方便推动，演出合唱，全景留念，双重满足铁制作为主材，轻巧紧固，富有韧性坚固耐用，不用组装。收放工作一个人就能全部完成，方便省时，省地方。

9、台阶轮胎要求：每个轮胎可撑住200kg。