|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 参数 |  | 备注 |
| 智能会议平板 | 基本要求：   1. 型号：DS-HY6EH1-06   22.显示分辨率：3840(H)×2160(V)；亮度：≥400 cd/m2；对比度：5000：1；可视角度：≥178°。  3.整机功耗≤450W,关闭状态能效≤0.03，整机须符合国家一级能效标准。  4.灰度：最大128灰阶，128灰阶为渐变状。  5.★具有前置USB3.0接口≥3；Touch USB≥1；HDMI接口≥1；TYPE-C接口≥1；  6.★前置按键：一键还原、指示灯、遥控头、录屏、图像比例、音量-、音量+、设置、护眼、电源。  7.后置接口：Touch USB接口\*1；RJ45接口\*1；Ypbpr IN接口\*1；AV IN接口\*1；VGA Audio IN接口\*1；VGA IN接口\*1；Earphone接口\*1；HDMI IN接口\*1；RS232 Uart接口\*1；Android USB 2.0接口\*2；TF扩展接口\*1；MIC IN接口\*1；  8.触摸技术：红外线技术。支持20点触控，20点画线。免驱动.免校正.防水.防尘.超薄轻便。  9.整机支持蓝牙Bluetooch 5.0标准，2.4GHZ频段，范围支持≥12米半径，整机可通过蓝牙模块于蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频。  10.设备自带可移动支架  11.摄像头及拾音器，可拍摄≥800万像素数的照片，支持输出4K。  电脑配置  1.★插拔式OPS微型PC设计，Intel Core I7-10代或以上CPU、8GB内存、256G或以上固态硬盘；开放式可插接INTEL规范接口（OPS接口），不接受其他接口，双面合计80针。  2.支持WIFI无线网络，带双天线，带RJ45接口100M/1000Mbs。  3.具备电源（POWER）开关按键和RESET（重置）孔。  4.接口：LINE OUT\*1，MIC IN\*1，HDMI\*1，RJ45\*1，WIFI\*2，USB\*4。  支持电源：AC input:100-240V/50-60HZ ；DC output:19V/5A。  功能要求：  1.★自带嵌入式安卓（Android）11.0或以上系统，CPU，4xCA53 架构，内存≥2GB，存储≥16GB，在该系统下可实现白板书写、Office软件使用、多媒体播放、电子说明书、网页浏览等功能，与内置电脑形成双操作系统安全备用，方便老师操作，安卓主页UI可根据用户喜好自行设置。  2.手势板擦：在嵌入式系统下白板须实现多点书写状态下识别拳头或手掌为板擦，且能够实现根据接触面积识别手势板擦的大小。  3.在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找文档、音乐、视频、图片等文件，其中必须可以进行Office文档的检索，可识别Word、excel、PPT等文档，检索后可直接在界面中打开。  4.★整机在任意通道下，可通过手势在整机下方任意位置迅速调出中控便捷菜单，且菜单调取及操作各功能触摸速度小于1s，响应无延迟，具有返回操作、一键主页、任务预览、菜单设置、音量加减、亮度调整、一键白板、全通道屏幕批注、截图，至少具有一个自定义键；并且便捷菜单具备中文提示，可以轻敲隐藏，不用时不占用显示面积。  5.智能温度监控：整机具有温度保护，温度过高时整机自动关机，保护整机。  6.智能待机唤醒：脱离遥控器及实体按键，实现触摸式节能待机及轻敲唤醒。  7.智能遥控功能：具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触及整机实体按键、一键黑屏等功能。  8.侧拉菜单：通过手势可以从侧面调出全菜单，具有信号源选择、显示参数设置、图像设置、功能设置等全触摸操作。  9.产品外接电脑时，可自动识别信号源，并且可供用户选择是否切换输入信号源画面，不接受强制切换。  10.信号源记忆功能：设备可设置开机默认通道，在任意通道关机时可实现设置的默认通道开机，也可设置关机信号源记忆为开机开机信号源功能。  11.自动节能功能：当设备在长时间处于无信号接收状态且无人操作时，将会自动黑屏待机，节省能耗。  12.信号源智能返回功能：当信号源切换后，切换后的信号源状态如果切断或处于无信号状态下，信号源可自动返回上一通道。  13.自定义数字密码锁屏：可通过遥控器或前置组合按键锁定/解锁触摸操作及按键使用，且可通过触摸菜单锁定/解锁触摸操作及按键使用，触摸方式需要求输入密码解锁，不接受无密码方式触摸解锁，可以自定义修改锁屏密码，有效保护老师教学内容。  14.整机具有待机节能功能，需具有触摸、遥控、前置按键多种方式开启一键节能功能。  15.单独听功能：在黑屏的状态下，可以正常输出音频内容。  16.文件自动归类，整机可自动将老师U盘的视频、音乐、文档进行自动归类。  17.支持U盘解锁功能，保证童锁状态下无关人员无法随意操作，需使用时则插入U-Key即可解锁。  18.产品具有基于硬件自身的智能化设计，可智能感应环境光和灯光变化并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果，有效保护师生视力的同时强化节能功能。  19.★整机支持温度监控功能，可实时监测整机温度值，并可在安卓主页显示温度情况，能够根据温度变化显示不同颜色进行提示。  20.安卓主页可预览多个信号源通道内容，最多支持四个信号源通道画面显示，并可以进行选定通道的快速进入，此功能可通过菜单实现开关操作。  21.安卓系统提供全通道状态下浮动快捷菜单，可快速呼唤出常用应用功能，提供内置电脑、白板软件、一件投影、定时器等快速进入功能，同时可由用户自行添加应用功能，同时浮动快捷菜单可随意拖动显示屏任意位置。  22.整机具有防盐雾特性，提供相关检测报告。  23.整机具有防雷4级或以上特性。  24.整机具备抗静电干扰A级或以上特性。  25.屏幕具有防遮挡、抗污点功能，触摸接收器在单点或多点红外发射点遮挡后仍不影响正常书写。  26.★显示设置：支持两个不同应用可以左右分屏显示,一键冻屏；可在任意通道下将画面冻结.自行更换开机LOGO、开机动画；  27.手势识别功能，在任意信号源通道下可识别五指上、下左、右方向手势滑动并调用响应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式；  28.★全通道录屏功能，可将屏幕UI、通道信号内容内容一起录制； |  | （品牌：东方中原 型号：DS-HY6EH1-06）提供原厂家针对该项目授权书和售后服务承诺函原件 |

备注：送货期：7天

质保期：1年

中标供应商必须送货到指定地点，免费安装调试，一切安装材料，由中标供应商自行承担。