**腹腔镜技术参数**

品牌：康基

1.视场角≥70°，直径5mm，工作长度300mm；

2.视场中心角分辨力：≥6C/°；

3.有效景深范围： 5mm~100mm；

4.防电击程度分类：CF型；

5.显色指数Ra：对A：85，对D65：85；

6.光能传递效率-有效光度率 (cd/(m2 ·lm))：1000；

7.视向角有30°；

8.内窥镜可高温高压 、低温等离子、环氧乙烷灭菌；

9.配备腹腔镜专用消毒盒一个。

质保1年，供货期7天。