桌面：桌面为高密度板，密度大于0.76，双面贴三聚氰胺纸（颜色跟学校对接）,其厚度18mm,四周采用进口聚氨酯一次注塑成型，封边宽度5-20mm，桌面上方有一次成型的挡笔笔槽。

2. 桌斗：规格为;450mm\*300mm\*150mm,采用冷轧板冲压一次成型，钢板厚度0.8mm。

3. 桌面安装：桌面安装与钢架用半圆头马车螺杆，螺母穿透处理。

4. 桌架管：规格为45mm\*25mm\*1.4mm优质椭圆钢管，且两端禁止用钢板封死，采用一次炜弯成型形式4个桌脚，桌脚间采用30mm\*15mm\*1.4mm优质椭圆加固，桌面托架撑采用30\*30\*2.5\*300mm的角钢，倒角处为圆弧，桌斗与桌面固定点不小于4处。

5. 椅架.椅靠背：30mm\*20mm\*1.2mm优质椭圆钢管。

6. 椅脚：40mm\*20mm\*1.4mm优质椭圆钢管，且两端禁止用钢板封死，采用一次炜弯成型形式4个椅脚，椅脚间采用30mm\*15mm\*1.5mm优质椭圆加固。

7. 椅架与椅靠背架采用焊接方式连接，焊点不少于4个，每个焊点不小于20mm。

8. 椅面.靠背.桌面为高密度板，密度大于0.76，双面贴三聚氰胺纸（颜色可选）,其厚度18mm,四周采用进口聚氨酯一次注塑成型，椅面规格390mm\*360mm\*18mm,靠背板规格390mm\*170mm\*18mm（允许+10mm以内正偏差）椅面靠背板连接，采用防退螺母，安全防刮伤。

9. 课桌胶套,桌椅底套采用优质工程聚丙防滑脚垫，自堵安装

