**压力表检测参数**

1. 普通压力表（-0.1~0.4MPa）检测23个，
2. 精密压力表（0~0.4MPa）2个

3.禁油压力表（0~25MPa）11个。

要求：检测完成后30个工作日内出具报告，保证检测信息完整性和真实性。