**项目基本情况**

项目名称：莎车县白什坎特镇托万巴格艾日克5村2024年0.5万亩高标准农田建设项目监理服务

财政预算：340000元

项目主要内容：项目投资：1715.413825万元，实施土地平整5849亩，新建斗渠(土渠)1条，长0.365km;实施高效节水5943亩，共划分为7个首部9个系统(其中单系统首部5座，双系统首部2座),新建沉砂池6座，清水池6座，泵房6座，配套引水渠0.94km, 卧式离心泵9套，泵前过滤器+泵后网式过滤器各9套，动力柜6套，变频启动柜9套，施肥箱9套，并配套田间管网。配套变压器6套，架设10KV输电线路3.24km。改建田间道路10条，共计6.389km,其中砂砾石道路1条，长0.589km,剩余9条均为土路面。

监理服务主要技术参数：

要求对本项目施工标段进行全过程监理（包含二检），并参与各阶段验收工作并按建设程序提供监理资料。

1、投标人应具有独立法人资格（三证合一的营业执照）和水利部水利工程施工监理乙级以上（含乙级）企业资质，财务状况和商业信誉良好，没有违法记录，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的监理能力，共一个施工标段，常驻本项目工地人员包含总监1名，每个标段还配2名监理工程师，2名监理员，1名专职资料员，不少于2辆车服务本项目，（提供拟投入本项目现场的相关人员名单及缴纳社保证明、投入设备清单、车辆证明等资料清单扫描件并加盖单位公章）；

2、二检检测具有水行政主管部门颁发的水利工程质量检测（岩土工程类、混凝土工程类）乙级（含乙级）以上资质，所持《检测机构资质认定证书》和证书附表检测范围满足PVC管材管件、土方、水泥、工程岩土、骨料、混凝土检测、钢材、外加剂、检查井、密封材料、砖、防水材料要求，并在人员、试验检测仪器设备方面具有相应的检测能力、类似工程质量检测项目业绩，财务状况和商业信誉良好，在本地区有固定检测实验室和办公场所。（提供拟投入本项目现场的相关人员缴纳社保证明、投入设备、车辆，检测与监理单位的协议等资料清单扫描件并加盖单位公章）

3、拟派项目总监理工程师、监理工程师须具备有效的水利专业监理工程师资格（提供公司拟派人员缴纳社保和无在建项目证明，扫描件并加盖单位公章）

4、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）列入政府采购严重违法失信行为记录名单或被财政部门禁止参加政府采购活动时间及地域范围内（提供查询结果网页截图并加盖单位公章）

5、本项目不接受在“全国水利建设市场监管平台”黑名单内限制投标的企业投标。（提供查询结果网页截图并加盖单位公章）

6、投标企业及人员须在水利建设市场监管平台登记备案，未纳入水利建设市场监管平台的潜在投标人不得参加本项目招投标活动（提供相关资料扫描件并加盖单位公章）

7、为了避免低价低质恶性竞争，请实事求是报价，需提供报价组成清单，如违反市场价格规律超低价低于成本价恶意谋取中标的，一律按无效标处理，并上报平台，封号罚款处理。