|  |
| --- |
| **叶城县白杨镇卫生院采购水泥房要求及参考数** |

1. 请各公司报价前去现场勘查后再报价，报价公司的资质必须符合要求,长6.6'宽3.3\*高3M(每间房子带1个防盗门，带个窗户双层玻璃,带纱窗网)。
2. 房子地面12CM厚度打地坪并辅瓷砖，房屋地下打地平，硬化。
3. .中标公司按照医院的要求把水泥房安装完后要粉刷室内外，外墙要防火板，屋顶防晒防水，整理室内的监控设备，电路和水路，以上由中标公司承担。
4. 长度10.8cm的墙拆除并垃圾清理。
5. 在工程过程当中所有的安全工作由中标公司承担。

要求水泥房长6.6\*宽3.3\*高3M(每间房子带1个防盗门防盗门，（王力防盗门，万嘉，正洁其中选）带个窗户双层玻璃，带纱窗网)，含运费及安装。

6.如盲目报价耽误医院的工作直接拉黑并上报有关单位。

7.送货期限：竞价完成后5个工作日内。