**移动警务通租赁服务需求**

（一）通讯参数

提供\*\*\*部移动警务终端通讯服务，服务包含每部设备提供\*\*\*\*分钟通话、移动警务APN流量\*\*\*GB、互联网流量\*\*GB。

（二）移动警务终端参数

移动警务终端要符合GA/T1466.1-2018《智能手机型移动警务终端第1部分：技术要求》和GA/T1466.2-2018《智能手机型移动警务终端第2部分：安全监控组件技术规范》标准，需要在新疆公安厅科信总队完成安全适配。

1.终端采用国产自主可控芯片

2.屏幕≥6.5英寸，OLED屏，分辨率≥2600 x 1200，像素密度不低于440ppi

3.后置摄像头：最高主摄不低于5000万像素，支持4k视频录制，支持可变光圈，前置摄像头：不低于4000万像素

4.支持独立北斗定位，需提供由隶属于工业和信息化部的检测机构出具的单北斗检测报告

5.12GB RAM+256GB Rom及以上，并能支持NM存储卡扩容

6.4500mAh及以上电池，支持不低于100W有线超级快充

7. 蓝牙5.2及以上，WIFI支持802.11 a/b/g/n/ac/ax

8. 支持两张卡分别同时接入公共APN和专属APN，业务同时在线

9. 支持重力传感器、陀螺仪、指南针、指纹传感器、环境光传感器、接近光传感器、激光对焦传感器、色温传感器

10.内置国密安全芯片、国产自研双系统

11.为保障应急和极端场景下的通信要求，所投移动警务终端可在无地面网络信号覆盖或网络中断的环境下，支持卫星消息收发功能

（三）移动警务终端国密安全芯片要求

支持新疆公安移动警务板载数字证书，支持空中签发和加解密数字证书功能。

（四）国产自研双系统要求

1.支持基于国产操作系统开发的安全双系统，可按需适配生态应用和系统版本定制，并出具操作系统国产化测评认证

2.双系统需防止开放root权限，只能刷定制安全双系统ROM包，两个操作系统运行在不同的ROM空间中

3.工作系统下USB只能保留充电功能，禁用WiFi和蓝牙

4.两个系统可以分别设置密码、指纹，首次开机强制设置密码保护，切换安全系统时强制要求使用密码

4.某一个系统出现故障，不会影响另一个系统的正常运行

（五）其他说明

本项目每张流量卡配置一部移动警务终端，移动警务终端在服务期满后不退还，每部移动警务终端需将国密安全加密芯片激活。项目在服务期内包含国密加密芯片授权激活费、每月流量卡套餐费、移动警务终端及相关成本、运输、交通、安装、维护、维修、备品备件、税金（普通发票）更换无法使用设备等所有费用。

投标人需提供开发的移动警务终端安全操作系统获得EAL4级及以上安全认证证书。

所投双系统移动警务终端厂家具备售后服务能力，具有国家标准《商品售后服务评价体系 GB/T27922-2011》五星级认证证书（认证范围须涵盖手机产品）。

三、项目服务期限和报价

本项目服务期限预计三年（36个月），报价为三年服务报价总额。