**招标参数**

一、靶向发现生物痕迹及DNA位置:

★1、激光器类型：半导体泵浦激光器；（须在公安部刑事技术产品质量监督检验中心检测报告中佐证）

2、源种类：蓝光 445-450 纳米；绿光 530-534 纳米；

★3、激光出光功率：蓝光 445-450 纳米 ≥10W；绿光 530-534 纳米 ≥8W ：连续开机一小时后，绿光 530-534 纳米≥8 瓦，连续开机一小时后，蓝光 445-450≥10W。（须在公安部刑事技术产品质量监督检验中心检测报告中佐证）

4、启动时间：≤10 秒,即启即用；

5、输出光纤：柔性宽谱光纤；

★6、出光方式：光斑大小可调、色纯带宽：1 纳米（须在公安部刑事技术产品质量监督检验中心检测报告中佐证）

1. 激光类型 :连续激光；
2. 控制方式：内置程序自动控制全程工作状态；
3. 制冷方式：内置 TE 自动恒温控制；
4. 工作时间： 交流电：7 X 24 小时连续工作，智能电池组：全功率输出≥3 小时；

★11、供电方式：双供电模式。快速更换外置即插即用智能电池组和交流供电，外置即插即用，电池须有电量显示功能。（须在公安部刑事技术产品质量监督检验中心检测报告中佐证）

12、使用寿命：≥20000 小时；

13、外型尺寸：主机最长边≤230 毫米；

14、设备重量： ≤3.5 公斤；

15、携带方式：单肩挎背式；

16、机器配件：

16.1 高截高通蓝绿双光护目镜（0D7+)：各 2 副；

16.2 相机蓝绿滤光镜头：各 1 片；

16.3 电池组智能充电器：1 套；

★16.4 试剂安全性： 生物显现试剂无毒、DNA无损检测，需符合公安部刑事技术产品质量监督检验中心检测报告，并符合相关标准（2020 年 6 月 25 日公布 1907/2006 号 REACH 法规）。

16.5 消菌箱架空层内托，360度无死角折射，臭氧+紫外线双重消毒，快速破坏菌体，病毒 DNA 结构，不损伤仪器，内部体积 10 升以上，三段定时控制，5min、10min、20min 三段可调时间控制开盖自动断电，定时时间断电，大肠杆菌、金黄色葡萄球菌消杀率≧99.99%（需提供检测报告）0 环境空气下臭氧浓度≧270mg/m3；零级空气下臭 氧浓度≧620mg/m3（需提供试验报告）。

**采购要求：**

1. 须携带所投样机进行现场测试，竟价时上传现场测试证明并盖章，未上传的投标商，视为不满足，我方有权取消其竞价资格。
2. 以上参数、功能、检测报告须全部符合，竞价后5个自然日内，完成安装培训。对不能满足要求或虚假响应、以次充好的投标商视为恶意竞标，即使最低价中标、采购方有权拒绝采购，并且保留一切追诉的权利，将依法依规，上报监管部门对报价单位的处罚，处罚内容包括禁止报价、列入失信企业黑名单等，投标商在报价前请仔细评估自身履约能力。
3. 请务必看清商品规格描述中的商品参数要求，以不符合要求的产品参与报价的供应商均视为恶意报价，采购方有权废标，将上报监管部门严未处理。
4. 为保证产品质量，报价前投标商需携带产品样机、公安部刑事技术产品质量监督检验中心检测报告、3年售后承诺书等相关资质加盖公章，现场测试并核验资质，现场确认时间头报价前1天，确认符合要求后，上传确认函，方可报价，无确认函即视为不满足，即使最低价中标，采购方有权取消中标资格。如有重大难案件免费提供专家上门协助，所产生的相关费用，均由中标商承担。验收时，如未能按照采购方要求完成供货的、甲方将不予支付货款，凡有贴牌、以次充好等弄虚作假的行为、采购方有权拒绝采购，并且保留一切追诉的权利，不得参与下一轮报价，若投标单位执意扰乱竞标秩序，采购单位有权向政采云/采购中心由请对投标单位的处罚，处罚内容包括禁止报价、列入失信企业名单等。投标单位在报价前请仔细评估自身履约能力。
5. 如出现使用问题或疑问，供应商需24小时电话畅通响应，如有需要到达现场解决问题需4小时内响应,24小内到达现场解决故障。