**病房设备带参数**

名称：病房氧气设备带

数量：5间病房，19张床位，约40米

要求：包含吸氧终端、床头灯、病房阀门、灯开关、插座、空开、脱脂紫铜管及管路线槽等(包含但不限于以上部件）。

安转：包安装（要求按照医院指定时间段施工），需完成与氧气主管道的对接。

资质：施工人员需持相关专业证书

铜管型号：匹配医院现有型号

！！需上传相关产品信息、人员及厂家资质。