**项目名称：麦盖提县GAJ业务库房配套设备采购项目**

1. **★中标供应商签订合同前，需提供“武器装备科研生产单位二级保密资格单位”证书；**
2. **★中标供应商签订合同前，需提供“安防工程企业设计施工维护能能力”一级证书；**
3. **★签订合同后10日内，完成全部货物的供货，如做不到请勿报价，否则按违约处理。**
4. **★为了避免低价低质恶性竞争，请实事求是的报价，如有违反市场价格规律超低价恶意谋商取中标后，又不能按招标人要求提供合格产品者，一律按无效标处理。**
5. **★任何以没有看清楚竟价文件或将不符合询价要求的产品参与报价的供应商均视为恶意报价，并上报监管部门严肃处理。**
6. **★付款方式以最终合同签订为准。如无法满足此项要求，请勿报价，否则按无效投标处理。按业主方要求执行。供货明细详见清单**
7. **★投标供应商必须能够满足产品的参数要求和商务要求，对不能满足参数要求或者虚假响应，或者无法按时交货影响业主办公使用纠错的，业主可做为废标处理，并将根据《中华人民共和国政府采购法》追究其法律责任，并对投标公司予以处罚，和进行网上通报处理。**

以上标注“★”号条款中标供应商必须全部满足，缺一不可，否则视为报价无效。

枪弹库门 数量15樘

技术参数；

规格：H\*W\*D (mm) 根据客户需求定制；

1、金库门符合《GA-1016-2012枪支(弹药)库室风险等级划分与安全防范要求》中5.2.3条引用的《GB17565-2007防盗安防门通用技术条件》中甲级防盗安全门的有关要求。

2、材质：门主体采用5mm低碳合金钢板制作；门体内部焊接3mm厚高折弯成型框体；门铰链采用45#钢材质，配高碳结构铰链轴芯，使门体达到开关灵活，结构牢固，防切割防破坏能力极强的特点。

3、库门框体部分采用4mm厚低碳合金钢板；框体与门体通过铰链装配好后，用暗藏时膨胀螺栓与墙体固定。四个方向加装防盗钢柱门栓。

4、锁具：配置一套机械密码锁+两套机械钥匙锁。

产品特点：

1. 处于闭锁状态的金库门，转轮把手不松动，其门体正面与门框正面的凹进和凸出都严格控制在1-1.5mm之间，门框与门扇的正面周边间隙不大于1mm，且通过该间隙不能直视库内。门框、门扇的表面平整，外表面的平面度不大于2mm，内表面的平度不大于4mm。金库门门框和墙体伸出的钢筋焊接牢固，左右两侧焊点每侧不少于6个，上框不少于3个，保证门框与水平面垂直，焊接后用水泥砂浆将门框和墙体间的空隙填实。

2. 金库门面板采用碳钢装饰板，库门达到垂直平衡库门拉到任何位置均能定位，不产生自掩现象。碳钢装饰板表面平直，光泽度好，无凸起、凹陷、划痕、焊接点无右焊疤，涂敷层不起泡、龟裂，起皱，周边间隙平衡，垂直位置对齐，开、关门时无杂声。

3. 库门铰链制作为外连体，内带两套平面轴承，设计轻便灵活。除能支撑门扇的全部重量外，还能上下调节，在不大于80N的外力作用下，门扇可灵活启动及关闭，并可有效杜绝库门由于自重产生的下坠及变形。门插舌及执行机构运动灵活，手动暗掣在受到不大于30N的力作用下，即可将门扇锁住或打开，保证一人可自如开闭。

4. 金库门的所有零部件都采取防腐措施（包括喷镀、电镀、喷塑或其它有效措施），均能保证在库房主体建筑使用寿命中的正常使用。

★提供公安部出具的产品检验报告；