TDP治疗仪参数

1.立式升降大头

2.计时方式:机械定时(0-60')及常通。

3.设备倾倒可自动断电。

4.可根据需要设定时间。

5.加热方式:电炉盘加热

6.预热时间:3-5min

7.是否发光: 不发光

8.电压:220V

9.输入功率:230VA

10.频率:50Hz

11.光谱波长:2-25um

12.治疗头直径:208mm

13.辐射板直径:Ф166mm

14.活动臂伸缩范围:0-600mm

15.升降范围:0-220mm

16.俯仰角:270°

17.转角:360°

18.产品净重:7.5kg毛重 8.1kg

19.产品尺寸:590mmX880mmX1435mm

20.底座:可折叠不锈钢底座

21.执行标准:行业标准及企业产品注册标准