**伽师县医共体江巴孜乡分院天轨输液架、防撞扶手参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 天轨输液架 | 31 | 套 |  |
| 2 | 防撞扶手 | 120 | 米 |  |

**一、天轨输液架**

1. 型号分类

天轨输液架采用双轨不锈钢结构，所有型号均有高度可调导轨和可伸缩导轨的设计。

2. 尺寸参数

轨道1.5米，吊杆1.5米。

3. 载重能力

天轨输液架的载重范围在30kg-50kg之间，可以满足不同医疗设备的需要。

4. 导轨长度和高度调节范围

天轨输液架的导轨长度可根据需要进行伸缩，同时高度也可调节，范围一般为0.8m-1.7m之间。

5. 轮子

天轨输液架配备四根医用轮，直径在125mm-150mm之间，且具有良好的运动和承重能力。

6.上门安装服务。

**四、防撞扶手**

1、高品质PVC面板和铝合金底衬和底座一起组合。

2、规格型号。扶手的承重能力，常用的厚度有1.2mm-1.8mm。

PVC面板颜色。通常有蓝色、苹果绿色、粉色、木纹颜色等选项可根据需要选择，特殊颜色也可以定制。PVC 面板材质。颜色应保持一致，无色斑。此外，防撞扶手通常用于医院、，用于帮助老人或体弱病残者行走，同时起到保护墙体的作用。它们通常具有抗菌、防火、耐等特性

3.上门安装服务。