**巴楚县第一中学教学楼、实验楼、4栋宿舍楼、足球场看台维修项目要求**

1. 教学楼、实验楼、4栋宿舍楼损坏部位按清单进行维修。
2. 足球场看台按要求先清理并重新刷漆，看台四个楼梯两侧保温层去掉清理、抹平、刷漆，所有扶手重新刷漆。
3. 乙方施工期间注意自己和他人安全，施工完成后必须清理干净建筑垃圾。

备注：乙方报价之前必须到达现场，进行实地勘查，避免错报价格作废本标。乙方必须签合同后十天之内完工验收，验收不合格甲方有权拒绝维修费用或者扣除部分费用。本项目保质期要求一年，保质期内如有出现质量问题，由乙方负责解决。

如存在不按参数要求报价、中标后无故放弃、恶意竞价者、不按合同履行等违约行为,采购人将按照《在线询价、反向竞价违约处理规则》举报至政采云平台或政府采购管理部门]进行处理。

|  |
| --- |
| 巴楚县第一中学维修清单 |
| **序号** | **维修名称** | **单位** | **总数** | 规格要求 | 备注 |
| 1 | 玻璃 | 平方米 | 42 | 卫生间玻璃厚度4.0MM，安装并贴膜 |  |
| 2 | 纱窗 | 个 | 67 | 制作并安装 |  |
| 3 | 窗户把手 | 个 | 15 | 安装铝合金把手 |  |
| 4 | 门把手 | 个 | 31 | 安装防盗门把手 |  |
| 5 | 卫生间门通风百叶窗 | 个 | 28 | 更换通风百叶窗 |  |
| 6 | 卫生间门框更换 | 个 | 42 | 卫生间门槛生锈松动需要跟换固定 |  |
| 7 | 防盗门门锁芯 | 个 | 28 | 安装门锁芯 |  |
| 8 | 镜子 | 平方米 | 28 | 坏的拆掉并安装0.5MM厚度的镜子 |  |
| 9 | 卫生间木板子腿 | 套 | 49 | 使用不锈钢腿安装固定腿 |  |
| 10 | 卫生间隔板安装并固定 | 间 | 36 | 使用铁恰子腿安装固定腿 |  |
| 11 | 厕所隔板 | 平方米 | 68 | 各个卫生间损坏的门和隔板更换新板子并固定 |  |
| 12 | 水房顶板 | 个 | 118 | 使用专用顶板 |  |
| 13 | 走廊顶板 | 个 | 125 | 使用专用顶板 |  |
| 15 | 浴室顶板 | 个 | 83 | 使用专用顶板 |  |
| 17 | 地面瓷砖 | 个 | 73 | 使用原来一样的瓷砖 |  |
| 18 | 墙体瓷砖 | 个 | 44 | 使用原来一样的瓷砖 |  |
| 19 | 扶手 | 个 | 5 | 电焊加固固定 |  |
| 20 | 防火门锁子 | 个 | 22 | 换专用防火门锁 |  |
| 21 | 防火门把手 | 个 | 29 | 换专用防火门把手 |  |
| 22 | 漏水 | 个 | 9 | 用彩钢和管子墙上固定后漏的水引导卫生间 |  |
| 23 | 柜子（损坏的柜子） | 个 | 68 | 电焊方式维修柜子 |  |
| 24 | 换锁的柜子（仅限三号楼） | 个 | 191 | 换专用锁 |  |
| 25 | 梯子 | 个 | 24 | 制作梯子 |  |
| 26 | 插板 | 个 | 215 | 宿舍内插板更换 |  |
| 27 | 阳台灯 | 个 | 96 | 检查线路并更换阳台灯 |  |
| 28 | 廊灯 | 个 | 78 | 检查线路并更换原来一样的灯 |  |
| 29 | 灯（宿舍，卫生间，浴室） | 个 | 63 | 检查线路并更换原来一样的灯 |  |
| 30 | 刷涂料 | 平方米 | 182 | 脱落和裂缝处补刷腻子粉和涂料 |  |
| 31 | 应急照明灯 | 个 | 10 | 检查线路并换应急照明灯 |  |
| 32 | 安全出口指示灯 | 个 | 24 | 检查线路并换安全出口灯 |  |
| 33 | 足球门维修固定 | 个 | 12 | 电焊加固固定并刷漆 |  |
|  | 看台上面的乳胶漆先拆掉清理后刷砂浆和外墙泥子最后刷最好的乳胶漆，看台上面的所有的铁刷漆，四个看台楼梯两侧的墙皮拆掉重新抹灰刷乳胶漆刷漆（看台上面全部重新做并刷漆）2293平方米 |
|  |
| 34 | 砂浆 | 公斤 | 8250 | 刷地面用，使用外墙专用的 |  |
| 35 | 外墙泥子 | 公斤 | 6200 | 刷地面用，使用外墙专用的 |  |
| 36 | 外墙乳胶漆 | 公斤 | 2630 | 刷地面用，使用外墙专用的 |  |
| 37 | 油漆 | 公斤 | 190 | 刷看台上面的所有的扶手刷漆用 |  |