巴楚县人民医院综合楼（备战隔离病区）改造项目需求

1. **改造内容：**
2. **新建护士站护士台及储物柜。**①新建7套L型护士台，单个护士台正面长2.5米、侧面长1.43米，高0.8米，大理石台面宽0.6米，柜体宽0.4米，设2个计算机主机箱放置点，柜体上部为抽屉，除计算机主机箱放置点外的部分为储物柜。②新制作7套2.8米\*0.65\*0.35米（以实际为准）护士站储物柜，柜体左部上下两层，右部为6层储物格，整体柜门为推拉式门。
3. **病房安装储物柜。**85间病房新制作储物柜，柜体高2.6米，宽0.79米。纵深0.35米（以实际为准），柜体上下各0.1米挡板。整个柜体分4层，上层0.8米，其余3层均为0.6米。
4. **治疗室治疗台改造和加装吊柜。**①拆除原治疗台洗手池并更换大理石台面，共7套；②新制作2.44米\*0.8米\*0.8米治疗台7套，大理石台面，柜体为单开门储物柜；③新制作7套2.8米\*0.7米\*0.32米双层治疗室吊柜，需要设置6个格挡，柜门与医院护理部沟通后决定。
5. **病房卫生间安装扶手。**在85间病房安装200个扶手。
6. **材料要求**
7. 大理石采用人造大理石，颜色与医院护理部沟通后决定；
8. 板材为厚度不低于18mm的生态板，颜色与医院护理部沟通后决定。