电动流产吸引器

**性能特点**

1.选用大流量无油润滑真空泵作负压源，负压上升快，无油雾污染，压 力系统不会产生正压。

2.二级负压控制，可以在停机时进行操作，噪声低，容量大。

3.通过脚踏开关和泄放阀的调节，控制吸引压力。

4.机箱顶部配置适宜的器械盘，方便手术操作。

**主要技术参数**

1.极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)

2.负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值

3.抽气速率：≥15L/min

4.贮液瓶：500ml×2（玻璃）

5.贮气瓶：2500ml×2（玻璃）

6.电源：AC220V 50Hz

7.输入功率：150VA

8.外包装尺寸：46.5cm×42.5cm×93.5cm

9.毛/净重：23.5kg/20kg

**电动流产吸引器 配置清**

1、 主机 1台

2、滤液器 1台

3、吸引软导管 3根

4、过渡管 3根

5、流产吸引管（#6、#7、#8） 1套

6、空气过滤器 2只

7、熔丝管（φ5×20/F0.63AL 250V ） 2只

8、熔丝管（φ5×20/F1.5AL 250V ) 2只

9、电源线 1根

10、保修卡、说明书、合格证 1台

11，产品质保3年