**电梯维保采购要求**

**维护内容及周期**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **梯型** | **品牌产品型号** | **层站** | **使用登记证号** | **位置** | **合计元/年** |
| 1 | 室内自动扶梯 | 深圳国奥G0TF30° 1000/0.5 | / | 35006531002015060008 | 门诊楼一楼 | 16800 |
| 2 | / | 35006531002015060007 | 门诊楼一楼 | 16800 |
| 3 | / | 35006531002015060006 | 门诊楼二楼 | 16800 |
| 4 | / | 35006531002015060005 | 门诊楼二楼 | 16800 |
| 5 | / | 35006531002015060004 | 门诊楼三楼 | 16800 |
| 6 | / | 35006531002015060003 | 门诊楼三楼 | 16800 |
| 7 | / | 35006531002015060002 | 门诊楼四楼 | 16800 |
| 8 | / | 35006531002015060001 | 门诊楼五楼 | 16800 |
| 9 | 病床电梯 | 上海永大Posh-B | 12 层 12 站 | 31106531002010050006 | 综合楼 | 19200 |
| 10 | 12 层 12 站 | 31106531002010050007 | 综合楼 | 19200 |
| 11 |  |  | 12 层 12 站 | 31106531002010050008 | 综合楼 | 19200 |
| 12 | 12 层 12 站 | 31106531002010050009 | 综合楼 | 19200 |
| 13 | 12 层 12 站 | 31106531002010050010 | 综合楼手术梯 | 19200 |
| 14 | 12 层 12 站 | 31106531002010050011 | 综合楼职工梯 | 19200 |
| 15 | 莱茵GRBS20-Ⅲ(1600/1.0) | 5 层 5 站 | 31706531002010030002 | 急诊楼 | 15600 |
| 16 | 9 层 9 站 | 31706531002010030001 | 8 号楼右 | 16800 |
| 17 | 8 层 8 站 | 31706531002012020003 | 8 号楼左 | 16800 |
| 18 | 5 层 5 站 | 31706531002012020002 | 南 5 楼 | 16200 |
| 19 | 2 层 2 站 | 31706531002012020001 | 综合楼手术梯 | 15600 |
| 20 | 4 层 4 站 | 31706531002010030003 | 门诊楼 | 16200 |
| 21 | 无机房货梯 | 恒达富士THJW1000/0.5- JXWVVF | 2 层 2 站 | 32306531002013110001 | 综合楼货梯 | 15600 |
| 22 | 曳引式客梯 | 广东西江TWJ630/1.0-JX WVVVF | 3 层 3 站 | 31106531002015110074 | 六建分院 | 16200 |
| 23 | 病床电梯 | 莱茵贝格TKJ/LME3100（C） | 9 层 9 站 | 31706531002013110001 | 附 8 楼 | 16200 |
| 24 |  |  | 18 层 18 站 | 31706531002014070133 | 门诊楼 | 20400 |
| 25 | 16 层 16 站 | 31106531002014070135 | 门诊楼院部专用梯 | 19200 |
| 26 | 18 层 18 站 | 31106531002014070132 | 门诊楼职工梯 | 20400 |
| 27 | 6 层 6 站 | 31706531002014070131 | 急诊楼 | 15600 |
| 28 | 15 层 15 站 | 31706531002014070136 | 门诊楼 | 19200 |
| 29 | 9 层 9 站 | 31706531002014070130 | 附 8 楼 | 15600 |
| 30 | 17 层 17 站 | 31706531002014070134 | 门诊楼 | 19200 |
| 合计：524400.00 元整 大写：伍拾贰万肆仟肆佰元整 |

**工作范围**

1. 投标方至少有6名持证上岗人员（5年以上工作经验，业绩和证书体现）保证6名持证人员在我院24小时常驻，并确保通讯畅通。维保人员每日对所有电梯进行巡查及跟梯检查（填写巡检记录留取带时间水印照片，做为结算依据）、（提供有效的特种设备作业人员资格证书扫描件（须加盖聘用单位印章））。维护保养标准：日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》、《电梯制造与安装安全规范》的相关规定。

 2、承担全部电梯部件的损坏更换，含主机、曳引绳、控制系统等，保证电梯安全、可靠运行，功能匹配，从而为客户最大限度地节省时间和资金。

3、遵守法规政令，民族习惯和甲方规章制度。

4、严格按照电梯维保内容，每月2次定期进行保养工作。

5、临时故障的应急维修，接到电话后10分钟内到达现场，一般问题1小时恢复，大故障当日内修复。

6、电梯维保期间造成的各种安全事故均由中标人承担全部责任，和招标单位无关；维保单位维保不当造成的停梯，若在三日内未能恢复运行的， 甲方将免付该台设备一个月的保养费，在七日内未能恢复运行的，甲方将免付该台设备服务期限内的保养费。

7、维保人员的人身安全由投标人负责。

8、确保使用管理中的电梯设备安全运行，符合国家相关技术标准，负责维保设备的年检工作，配合政府部门对服务期内的设备实施并通过年检，如政策性原因未能通过定期检测或年检的，检检费用由投标人负责。

9、因投标人保养不当（经检测机构认定）造成电梯运转故障或事故，造成人员伤亡，投标人应承担赔偿责任。

10、投标人应按照《电梯日常维修保养规则》完成日、月、季度、半年、年保养项目，并做好维修保养记录，甲方签字确认。

11、具有特种设备安全监督管理部门换发的相应许可，资质。每台电梯应有独立的维护保养记录。甲、乙双方各存一份。普通维修，重大维修，改造协议与抢修记录应当与维护保养记录一并保存。

12、配合电梯检验检测机构对电梯定期检验，达到电梯定期检验标准。参与电梯安全管理。

13、24小时维护保养电梯，夜间值班应急服务。

1. 其余未尽事宜在合同中约定。

**维保单位资质要求：**

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1. 具有有效的独立法人营业执照
2. 法人代表资格证明书及授权书、被授权人身份证(法人投标需提供法人身份证及法人代表资格证明书)；
3. 依法缴纳近12个月内社会保险的凭据；
4. 税务部门出具的近12个月的完税证明；
5. 2022年的财务审计报告，新成立的公司提供近三个月内任意一个月的银行资信证明；
6. 提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；
7. 参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；
8. 投标人是制造厂商的须具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》或《中华人民共和国特种设备生产许可证》B级及以上资质；投标人是经销商的须具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）B级或《中华人民共和国特种设备生产许可证》。并提供生产厂家的《中华人民共和国特种设备生产许可证》
9. 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-失信惩戒对象查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息、列入行政处罚信息（尚在处罚期内的）、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告，将拒绝其参加本次招标活动（以现场查询为准）。