**气体遥测产品参数表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称及型号 | 主要规格 |  | 备注 |
| **激光气体检测系列** | **QJZ2000****甲烷气体遥测仪** | （1）检测距离1m～100m（2）量程范围(0～50000)ppm·m（3）灵敏度5ppm·m （4）响应时间≤0.1s（5）显示方式2.8寸LCD显示屏（6）防爆等级Exib lIA T3 Gb（7）防护等级IP54（8）工作温度-20℃～+50℃ | 需演示培训 | 2台 |
| **QJZ3000****甲烷气体遥测仪** | （1）检测距离Om～150m（2）量程范围(0～50000)ppm·m（3）响应时间≤0.1s（4）连续工作时间7×24小时主动式在线监测（5）扫描范围水平：0°～360°,垂直：-90°～+90°（6）工作电压DC 24V（7）重量≤5KG（8）支持无线连接（9）支持手机移动端APP控制（10）为防止误报，支持防误报确认功能（11）支持视频叠加，视频画面输出检测数据（12）支持数据与视频存储功能（13）报警输出音频警示 | 需安装演示培训 | 1台 |
| 注释：1、需提供样品演示、培训安装。2、QJZ3000甲烷气体遥测仪采用三脚架架设，并支持车载使用，3、以上价格包含一年原厂免费质保服务。 |