**气体遥测产品参数表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称及型号 | | 主要规格 |  | 备注 |
| **激光气体检测系列** | **QJZ2000**  **甲烷气体遥测仪** | （1）检测距离1m～100m  （2）量程范围(0～50000)ppm·m  （3）灵敏度5ppm·m  （4）响应时间≤0.1s  （5）显示方式2.8寸LCD显示屏  （6）防爆等级Exib lIA T3 Gb  （7）防护等级IP54  （8）工作温度-20℃～+50℃ | 需演示培训 | 2台 |
| **QJZ3000**  **甲烷气体遥测仪** | （1）检测距离Om～150m  （2）量程范围(0～50000)ppm·m  （3）响应时间≤0.1s  （4）连续工作时间7×24小时主动式在线监测  （5）扫描范围水平：0°～360°,垂直：-90°～+90°  （6）工作电压DC 24V  （7）重量≤5KG  （8）支持无线连接  （9）支持手机移动端APP控制  （10）为防止误报，支持防误报确认功能  （11）支持视频叠加，视频画面输出检测数据  （12）支持数据与视频存储功能  （13）报警输出音频警示 | 需安装演示培训 | 1台 |
| 注释：  1、需提供样品演示、培训安装。  2、QJZ3000甲烷气体遥测仪采用三脚架架设，并支持车载使用，  3、以上价格包含一年原厂免费质保服务。 | | | | |