**砺剑防务气体遥测产品报价**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称及型号 | | 主要规格 |  | 备注 |
| **激光气体检测系列** | **QJZ2000**  **甲烷气体遥测仪** | 检测距离1m～100m  量程范围(0～50000)ppm·m  灵敏度5ppm·m  响应时间≤0.1s  显示方式2.8寸LCD显示屏  防爆等级Exib lIA T3 Gb  防护等级IP54  工作温度-20℃～+50℃ | 需演示培训 |  |
| **QJZ3000**  **甲烷气体遥测仪** | 检测距离Om～150m  量程范围(0～50000)ppm·m  响应时间≤0.1s  连续工作时间7×24小时主动式在线监测  扫描范围水平：0°～360°,垂直：-90°～+90°  工作电压AC 220±40V  防爆等级ExdIIC T6 Gb  防护等级IP66 | 需安装演示培训 |  |
| 注释：  1、需提供样品演示、培训安装。  2、QJZ3000甲烷气体遥测仪：固定式、车载配置，含支架、车辆，改装费。  3、以上价格包含一年原厂免费质保服务。 | | | | |