**清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 金额 | 备注 |
| 1 | 机油 | 18L | 桶 | 8 |  | 保养配件要求原装原配 |
| 2 | 机滤 | 康明斯1000kw | 只 | 6 |  |
| 3 | 防冻液（10L） | 桶 | 30 |  |
| 4 | 水滤 | 只 | 4 |  |
| 5 | 柴滤 | 只 | 2 |  |
| 6 | 空滤 | 个 | 2 |  |
| 7 | 工时费 | 项 | 1 |  |
| 8 | 发动机保养 | 项 | 1 |  |
| 9 | 发电机保养 | 项 | 1 |  |
| 10 | 6号楼水泵房更换增压泵 | YE3-160L-2 | 台 | 2 |  | 功率：18.5kW电压：380V频率50hz电流：33.9A |
| 11 | 发电机房安装保电控制箱 | 1800\*800\*400 | 台 | 1 |  | 材质：304不锈钢一、材质要求：落地式配电箱，双层，加厚 304不锈钢 材质、防雨、防腐蚀。二、配电箱内必须匹配三相电流、电压表、指示灯。三、匹配国标2000A的发电机双电源开关。四、配电箱加装250A俩台备用空开的空开。备注:使用配件保证国标配件。 |
| 12 | 轻型不锈钢立式多级离心泵  | BL45-5 | 台 | 2 |  | 功率：18.5kW流量：45m3/h扬程：97m效率：70.2% |

**备注：以上保养所更换配件材料质保最少1年、报价包含人工、运输、安装、调试、税费**