**双循环3+1煎药包装一体机技术参数**

**技术参数：**

1、容量：20000ml\*3

2、功率：2000\*3+800w

3、电压：AC220V

4、尺寸：1600\*700\*1500（mm）±30

5、重量：200kg±20

6、煎药包装一体机，结构紧凑合理，美观大方，同时可煎煮3个不同处方，每锅药能煎3-20付药；

7、常压无蒸汽煎药，有效防止有效成分流失；

8、煎药时处于密闭状态，符合国家煎药室管理规范，煎药过程可见；

9、采用数控技术，操作简洁；

10、武火文火自动转换，省时省电；

11、煎药桶采用三层锅体，外层玻璃筒、中层不锈钢桶、内层多孔桶，煎药过程中，药液在外桶和中桶之间循环往复冲刷饮片，提高煎出率；

12、液体锅内循环和蒸汽回收循环双循环功能。液体循环方式为汽液锅内循环方式，提出率高，药味纯正。蒸汽回收循环为锅外风冷却回流方式（配带风冷凝器），蒸汽冷凝后回收至煎药容器内，真正实现无损耗、无味煎药；

13、自动包装，卫生健康，保质期长，易于携带，服用方便；

14、售后服务有保障，在省内设有注册售后服务机构，提高本地化服务。

**售后服务：**

乙方应提供整机保修期3年，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免工时费。