额定电压:AC220V 50Hz

额定功率:100-150W

适用水温:5-45℃

适用水压:0.1-0.7MPa

原水限值:≤1000PPM

日处理水量:约1500L

净水流量:约63L/H

脱盐率:≥96%

适用水质:市政自来水

第一级:20寸5微米PPF

第二级:20寸颗粒活性碳

第三级:20寸微米PPF

第四级:200GRo膜/双膜

第五级:大T后置活性碳

进出水连接:3分管

产品尺寸:55\*55\*120CM

压力桶尺寸:53\*38CM(11G)

压力桶储水量:约40L