**A3 幅面高速扫描仪DR-9030E招标参数：**

1. \*幅面：A3
2. \*扫描速度：92ppm/184ipm（200dpi模式下黑白彩色同速）
3. 图像传感器 ：CIS
4. 光源：LED(R/G/B)
5. 扫描分辨率 ：1-600dpi,1dpi步进可调
6. 光学分辨率 ：300dpi/600dpi
7. \*送稿器容纸量：≥200张（A4:70g/㎡）
8. 进纸方式：自动进纸；U型通道（下进纸，上出纸）
9. 扫描面：单面/双面
10. 介质尺寸：宽度：114-310mm，长度：70-1000mm
11. 介质厚度或重量：0.06-0.15mm；40g-157g/㎡
12. 扫描模式：灰度，彩色，黑白，自动颜色识别
13. 图像输出格式：JPEG/TIFF/BMP/PDF/PNG/双层PDF/OFD
14. \*图像处理器：GPU（片上图像处理单元）
15. 内置操作系统：LINUX操作系统
16. 支持接口：USB3.0\*1 Type B
17. 图像处理功能：自适应幅面，对折，跳过空白页，正反面交换，图像拆分，亮度/对比度/伽玛，锐化与模糊，多流输出，消除黑框，自动纠偏 ，多流输出除红，答题卡除红，穿孔移除，噪点优化，背景移除，尺寸检测，待纸扫描模式，自动文本方向识别，连续/指定页数扫描，图像旋转等
18. 其他有用功能：超声波双张检测功能，订书钉检测功能，重要走纸技术：强、中、弱分离三种分纸模式，以适应多种纸张稳定走纸。计数功能，歪斜检测，休眠时间设置
19. 支持驱动：TWAIN
20. 支持操作系统：windows7、windows8、windows10
21. 电源：DC24V/3.75A
22. 能耗：工作状态：50W, 待机模式：<0.5W;低功耗模式：6W
23. 尺寸（长\*宽\*高）：382\*480\*280mm
24. 操作环境：温度：0℃-40℃，湿度：20%RH-85%RH
25. 国产品牌：国产品牌非OEM
26. 产品认证：CCC、节能
27. **要求投标时提供生产厂家授权书原件和由生产厂家出具售后服务承诺函原件**
28. **要求供货商为和田本地商家出现故障急时维修。**
29. **质保3年。**
30. **中标后一星期内供货。**