**蜡块柜**

**产品性能参数：**

1.抽屉：十八抽（三节，每节六抽，每节带有连接件，加一底座。

可存放包埋盒蜡块≥11000块），柜体采用优质冷轧板，经数控设备加工成型(保证柜子的平整度与美观度)。

2.抽屉：蜡块专用抽，每抽配十一根插条。

3.拉手：塑料暗拉手，柜体表面经脱脂除油、表调、锌系磷化、钝化、静电粉未喷塑。

4.插槽：金属开模专用插槽，标鉴槽：一体化冲压成型。

5.规格：W450×D478×H1295。

**玻片柜**

**产品性能参数：**

1.抽屉：七十二抽（十二节，每节六抽，每节带有连接件，加一底座。

每只抽屉可存放标准玻璃切片≥740片，每套可存放≥5.3万片，可负载≥850公斤）。

2.材质：采用优质冷轧板，经数控设备加工成型(保证柜子的平整度与美观度)。

3.拉手：切片专用抽，ABS滑道，ABS涂铬拉手。

4.柜体：表面经脱脂除油、表调、锌系磷化、钝化、静电粉未喷塑。

5.插槽：金属开模专用插槽，标鉴槽：一体化冲压成型。

6.尺寸：478\*403\*1625mm。

晾片柜

**产品性能参数：**

1.抽屉：十八抽（三节，每节六抽，每节带有连接件，加一底座，可存放玻璃晾片4536片至9072片）：

2.柜体：采用优质冷轧板，经数控设备加工成型(保证柜子的平整度与美观度)；

3.抽屉：晾片专用抽，每抽≥248孔插槽，共有≥4500孔插槽，每孔插槽可存放1片或两片玻璃晾片；

4.拉手：塑料暗拉手，柜体表面经脱脂除油、表调、锌系磷化、钝化、静电粉未喷塑；

5.插槽：金属开模专用插槽，标鉴槽：一体化冲压成型；

6.尺寸：W450×D478×H1295。