**电子血压计参数**

1、测量范围：(0-300)mmHg/(0.0-40.0)kPa。

2、有高血压警示，有记忆功能，有心律不齐提示。

3、智能加压，压力泵自动加压，支持语音功能，LCD数字显示。

4、静态压力误差±3mmhg

5、具有语音播报功能

6、脉搏数测量范围：40次/分钟-199次/分钟

7、脉搏数测量精确度：读出数值的±5%

8、血压值重复性：≤0.7kpa

9、主机、臂带、电源适配器

10、附件；充电器，电池4节，臂带（一用一备），使用说明书，保修卡，合格证等。

医学装备科

2025年1月3日