**电动吸引器**

电源电压： 220V±22v 50HZ±1HZ

电机功率： 120VA

吸引泵： 活塞泵

极限负压值： ≥0.06MPA

噪音： ≤60dB（A）

抽气速率： ≥20L/MIN

储液瓶： 2500ml/只

贮液瓶： 2500ml/只，2只一组