**高频手术电刀**

1.工作电压：AC220V，50Hz；工作频率：512KHZ；

2.高频电刀主要具有切割、止血和灼烧功能，它可应用于普外科、神经外科、显微外科、胸外科、骨科、妇科、泌尿科、五官科、整形外科等手术；

3.\*有8种模式：纯切/混切1混切2混切3、接触凝/标准凝/喷射凝、双极电凝；

纯切模式：功率5-300W(500Ω)；

混切1模式：功率5-240W(500Ω)；

混切2模式：功率5-200W(500Ω) ；

混切3模式：功率5-150W(500Ω) ；

接触凝模式：功率5-200W(500Ω)；

标准凝模式:功率5-150W(500Ω)；

喷射凝模式:功率5-100W(500Ω)；

双极凝模式：功率2-70W(100Ω)；

4.功能模式：数字显示、触摸模式、上电自检和记忆功能；

5.具有中性电极故障声光报警；

6.输出方式：脚控、手控均可输出 ；

7.可用于腹腔镜、宫腔镜、气化电镜等各种内镜微创手术；

8.漏电流：对地≤0.5mA,患者≤0.01mA；

9.符合GB9706.1/GB9706.4及ISO9001/ISO13485标；

10.整机尺寸:395mm×385mm×160mm；

11.包装尺寸：450mm×265mm×470mm；