**电动手术台**

一、产品简介

1、 本产品采用低压直流电机驱动，整机噪声低、床台运行平稳，性能安全稳定，使用方便，安全可靠。

2、 床面由四部分组成：头部，背部，臀部，两片式脚部（左右分开）

3、 各种床面调节全部由电动完成，以满足外科，妇产科，五官科等各科手术室体位要求。

4、 床板具有良好X光穿透性，床垫为高密度海绵，防褥疮。

5、 床体内外罩壳，底座外壳材料为高级优质不锈钢，便于清洗消毒，耐冲击。

6、 侧面机械式刹车装置，具有固定或移动功能，移动灵活，固定可靠。

7、 脚板部分左右可外展90°，下折90°且可取下，可配合骨科牵引架，便于骨科手术。

8、床面可平移300mm，增加C型臂X光透视检查之范围。

9、手术床配有内置高性能充电电池，确保手术床在无电源状态工作。充电电池无需保养和维护，可长时间使用，确保最大的安全性，具有双控。

二、主要技术参数：

长：2000mm

宽：500mm

高：660mm

升降行程：≥300mm

前倾：≥22°

后倾：≥30°

左倾：≥20°

右倾：≥20°

背板上折：≥70°

背板下折：≥15°

头板上折：≥50°

头板下折：≥90°

腰板升高：≥120mm

腿板下折：≥90°

腿板外展：≥90°

前后平移：≥300mm

一键复位功能

三、配置清单：

名称 数量

主床 （床垫为记忆海绵垫） 1台

搁臂板 2只

搁腿架 2只

床垫 1套

支肩 2只

支身 2只

麻醉屏架 1只

手持操纵器 1只

卡扣三付