采购2具热气溶胶自动灭火装置项目需求

 **一、项目名称:采购2具热气溶胶自动灭火装置项目**  **二、项目概述**
 为有效预防和应对可能发生的火灾事故，确保人员生命和财产安全，现计划采购2具热气溶胶自动灭火装置，用于配电房的火灾防护。
  **1.采购数量:**2台热气溶胶自动灭火装置。
  **2.功能要求:**装置应具备自动探测火灾、自动启动灭火以及信号反馈等基本功能，确保在火灾发生初期能够迅速、有效地进行灭火操作，并及时向消防控制中心传递灭
火状态信息。

  **3、设备安装调试,确保正常运行。**
 三、技术规格要求设备
  **1.灭火剂量:**每台灭火装置的灭火剂量应根据防护区域的实际情况合理配置，不低于QRR10LW/S。
  **2.安全性:** 装置在正常使用和储存过程中应确保安全可靠，不会对人员和周围环境造成危害。气溶胶灭火剂应无毒、无害、无污染，符合环保要求;装置外壳应具备良好的防护性能，能够防止外力损坏和内部部件的泄漏。
  **3.稳定性:**产品应具备良好的稳定性，在规定的储存条件下，有效期不少于5年，期间灭火性能和各项技术指标不应发生明显变化。
 四、其他技术要求

**1.安装方式:**包安装，并提供详细的安装说明书和安装配件，合格证。
 **2.通信接口:**必须与现有的火灾自动报警系统或消防控制中心实现无缝对接，实现远程监控和管理功能。
  **3.显示与报警功能:**装置应配备直观的状态指示灯，能够实时显示装置的工作状态(如正常、故障、启动等);当发生故障或火灾报警时，应能发出声光报警信号，提醒相关人员及时处理。
 四、交货及售后服务要求

 (一)交货时间与地点
  **1.交货时间:**合同签订后6工作日内完成交货。
  **2.交货地点:**洛浦县双拥路66号。

 (二)售后服务
  **1.质量保证期:**自设备验收合格之日起，提供不少于1年的质量保证期。在质保期内，若设备出现质量问题，供应商应负责免费维修或更换，确保设备正常运行。
  **2.技术支持:** 供应商应提供7x24小时的技术支持服务，在接到用户故障报告后，应在3小时内响应，并在24小时内提出解决方案。

 洛浦县人民医院

 2025年3月7日