**参数要求**

**物品名称:**热镀锌组合水箱

水箱材质:热镀锌钢板

水箱底板厚度:3mm

第一层立板厚度:2.7mm

第二层立板厚度:2.5mm

顶板厚度:1.5mm

水箱容积:32立方

水箱质保期限:5年

**施工范围包含**:新水箱的安装、原水箱的拆除、漏水报警装置的安装、旧水箱拼接安装管道对接、旧水箱搬迁吊装、2套无塔供水系统的调试保养及管路安装(包含所有配件及管道阀门)