|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品目名称** | **详细技术参数与功能要求** | **数量** | **单位** | **单价** | **金额** |
| 1 | 户外音响设备 | RH115 两单元一路两分频音箱频率响应 40Hz - 19 kHz(–3 dB standard) 功率 500W 标称阻抗 8 Ω | 2 | 对 | 3550 | 7100 |
| 2 | 16路 | 雅马哈 MG16XU 16路调音台(舞台) | 1 | 套 | 2600 | 2600 |
| 3 | 功放 | 型号: RH9008Ω 立体声功率 2\*600W通道数 2 CH 输出插座专业SPEAKON插座频率响应 20Hz-20KHz +0.1dB/0.3dB (1W/8Ω) | 2 | 台 | 2050 | 4100 |
| 4 | 调音台SK8/2 | 型号舒卡SK8/2；2编组4母线调音台。100MM长行程推子控制。 内置48V幻象电源供电，内置80V-240V变电压工作电源 | 1 | 台 | 1500 | 1500 |
| 5 | 10路电源时序器 | 舒卡SR-318；两路主电源输入，8路受控电源输出。 •内部微处理器控制，可顺序开机，逆序关机，并可多台级联使用，操作方便 | 1 | 台 | 800 | 800 |
| 6 | 一拖二手持话筒 | 方元 XR800全新数字U段电路设计，无音频传输延时的缺点； | 1 | 套 | 930 | 930 |
| 7 | 音响支架 | 加厚铸铁，多功能 | 1 | 对 | 180 | 180 |
| 8 | 机柜 | 12U | 1 | 台 | 280 | 280 |
| 9 | 接头、连接线、音响线 | 全套连接线、接头 | 1 | 套 | 410 | 410 |
| **10** | **合计** | **大写：壹万柒仟玖佰元整 小写：17900元** | | | | |