|  |
| --- |
| 肢体气压治疗仪 |
| 功能要求：  通过促进下肢深静脉血液回流以减少静脉血栓的发生率，防止肺栓塞的发生，降低下肢静脉血栓栓塞症的发生。 |
| 具体参数：  1、压力范围：5~25kpa可调  2、主机耐受：可连续使用72H  3、加压模式：序贯加压  4、警示功能：声光双报警  5、加压周期：60S  6、气囊连接：数字颜色双标识  7、压力气囊：单侧4气囊、双侧8气囊  8、床头挂钩：便于使用  9、治疗仪应具有过压保护措施  10、极限压强≤40kpa,且超过2kPa的持续时间应不大于3min  11、冷疗仪正常工作时的噪声应小于70dB. |

其他要求：

1、免费开放端口相关信息系统及接口费由投标方承担。

2、提供新疆总代理或国内总代理授权书。

3、新疆需有维修点，质保2年，质保期过后，机器故障，先维修后付款。

4、提供机器的操作和维修手册。

5、设备要有工作站的，均需标配工作站。

6、对负荷有特殊要求的设备，均标配不间断电源。