A3彩色数码复合机

A3彩色数码复合机，A-si非晶硅感光鼓；干式单组份显影方式；热辊定影方式；标配网络打印，网络彩色扫描，≥50页/分钟黑彩同速，首张输出≤3.7/4.8秒（黑白/彩色），预热时间≤17秒，CPU:ARM A53（1.6GHz） 内存≥4GB+64GB固态硬盘，标配纸盒500×2张+150张（手送），最大供纸7150张，月印量20万印，连续复印：1-9999，出纸容量500张，内置双面器，140张双面自动输稿器，支持断点扫描，接口：USB 3.0高速x1; 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T; USB2.0主机接口 (USB主机)x4; NFC TAGx1 ;10.1寸滑动式彩色触摸屏（可倾斜15°-90°），内置数字键盘，可复印SRA3幅面纸张/可打印最长1220mm的纸张、纸张重量：52 - 300 g/㎡，可扫描1.6m加长纸、半自动关闭纸盒、扫描格式：TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF (MMR/JPG 压缩/高压缩PDF), PDF/A, 加密PDF、可循环再利用的新式粉盒设计、支持多种移动打印功能，U盘打印，保密打印，扫描功能，U盘扫描，NFC打印，打印分辨率：1200X1200dpi，4800×1200dpi,具有跳过错误指令工作的功能，支持人体感应自动开启功能，半自动式关闭纸盒，标配纸盒加热器（防止纸张受潮），标配KPDL打印语言，支持Wrod转换成PDF文件格式，扫描至SMB; 扫描至邮箱；扫描至FTP或FTP over SSL;扫描至USB; TWAIN扫描; WSD扫描，支持保密打印功，独特的中国红色彩，让文件更出色，支持的操作系统：Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2， Windows Server 2016，Windows Server 2019、Windows 7、Windows 8.1、Windows 10、Windows 11、Mac OS 10.9或更高版本、Linux OS （统信UOS 银河麒麟）通用系统。

1. 厂家针对本次项目的三年售后承诺书，我方会对承诺书进行真伪核验
2. 供应商有厂家授权的经销资质，保证所供商品为原厂全新产品
3. 投标产品提供自安装之日起七个工作日内，提供整机换货服务
4. 投标产品中整机安装验收合格之日起保修24个月
5. 安装验收前技术人员现场培训使用人直到熟练操作为止，厂家技术员每年不低于4次现场回访
6. 7\*8小时售后服务，1小时内处理完问题
7. 供应商需提供产品参数及图册，禁止复制粘贴采购人发布的产品参数，一经发现废除投标资格