|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 伊犁州“医疗便民大巴扎”暨“健康伊犁  专项行动”活动需求 | | | | | | | |
| **产品/服务描述** | | **参数（规格/型号/材质）** | **单位** | **数量** | **单价(元)** | **总价(元)** | **备注** |
| **场地搭建与布置** | | | | | | | |
| 舞台区 | 舞台地毯 | 绒面布地毯  （厚12mm深灰色纯聚酯纤维地毯） | 平方米 | 300 |  |  |  |
| LED大屏 | 15\*5户外高清LED电子大屏  （高祥P2屏 ， 国星1515黑灯， 聚集5253，高刷3840Hz，纽崔克航插，小蜜蜂网线，迈普斯通马赫系统，GLOSHINE深圳市光祥科技有限公司  SHENZHEN GLOSHINE TECHNOLOGY CO.,LTD.开关电源/SWITCHING POWER SUPPLY型号/MODEL:GSN200JE1-4.5V  输入/INPUT:200-240~50/60Hz 2.5A MAX输出/OUTPUT:+4.5Vm40A | 平方米 | 75 |  |  |  |
| LED大屏雷亚背架 | 背景大屏支撑架(国标 Q23材质、表面处理为冷镀锌) | 套 | 1 |  |  |  |
| 灯光（户外防水光束灯+户外防水面光灯） | 户外防水光束灯：输入电压110V-240V AC，50/60Hz；  总 功 率：500W；  光源：国际顶级品牌 OSRAM 382W 灯泡色温：7800K  灯具优质耐高温塑料盒铝合金外壳，每条接缝处均有高弹性斥水胶带内嵌密封，完全确保内部机件不受外部雨水冲刷的影响  户外防水面光灯工作电压：AC110V-240V 频率：50/60HZ 总功率:220W, 灯珠功率：4颗\*50W暖白／正白或双色温 色温：3200K/5600K或双色温可选. 控制信号：DMX512 控制通道:4CH/8CH 控制运行模式:DMX512控制，4/8通道模式。内置运行程序。声控，频闪，主从机功能） | 套 | 1 |  |  |  |
| 音响+调音师 | 主扩声线阵全频扬声器，型号LN，扬声器单元:LF 1X10"低音 HF 1×3"压缩高音；  频响范围：60Hz-18KHz（±3）；  灵敏度：HF 112dB，LF:103dB；  额定功率: HF/LF:80W/350W；  额定阻抗HF/LF: 16/16Ω；  指向性（HXV）:90°(H)0°―10°(V)；  最大声压级：HF:131/137dB,LF:128/134dB  连接器： 2×4针 WEIPU4插座；  连接方式：（LF）1-2+，（HF）3-4+  尺寸:308×580×390(mm)；净重:25kg；  舞台前补声扬声器，型号P12，系统：单12寸两分频可旋转渐变指向号筒音箱；  扬声器单元:LF 1×12"（75mm音圈）低音， HF 1×44mm压缩高音；  频响范围：50Hz-20KHz（-10dB）；  灵敏度：96dB；额定功率:400W；阻抗:8Ω；  指向性（HXV）:50-100°(H)55°(V)恒定指向；  最大声压级：122（连续）/128dB（峰值）；  连接方式：1+1-， Neutrik Speakon；  尺寸:576×372×384(mm)；净重:23kg；  数字处理器，型号MX48，4入8出数字音箱处理器.内置分频、均衡、限幅、相位调节功能，USB，RS485数据接口；  主扩声线阵全频功率放大器，型号MS1200，输出功率：2×1200W 8Ω或2×2000W 4Ω；频率响应：20Hz-25kHz±0.5dB；THD+N（Rated power,4Ω/KHz）%： 0.10%；信噪比：95dB；输入方式：3-pin XLR,平衡式；输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡；输出连接：Speakon Connectors（Neutrik）；电流要求：200-240V～50-60Hz；机身尺寸：482×535×133mmmm；重量：37kg  舞台前补声功率放大器，型号MS800，输出功率：2×800W 8Ω或2×1350W 4Ω；频率响应：20Hz-25kHz±0.5dB；THD+N（Rated power,4Ω/KHz）%： 0.10%；信噪比：95dB；输入方式：3-pin XLR,平衡式；输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡；输出连接：Speakon Connectors（Neutrik）；电流要求：200-240V～50-60Hz；机身尺寸：482×470×133mm；重量：26kg | 套 | 1 |  |  |  |
| 音响吊架 | 现场音响吊架+支撑架（材质：钢材，支撑架尺寸：1.5米，底座尺寸：圆形或方形，尺寸要足够大，承重能力在300kg以上） | 套 | 1 |  |  |  |
| 签到墙 | 活动现场签到桁架双层+喷绘全包6\*3\*1米（桁架部分为钢铁材质，表面做防锈处理；喷绘部分用高质量喷绘布） | 套 | 1 |  |  |  |
| 司仪台卡板+鲜花 | 现场活动（根据医疗活动主题定制司仪台花，选用多种鲜花及绿色系搭配，简约高级） | 套 | 1 |  |  |  |
| 现场座椅 | 黑色折叠椅（铁质）（椅子底部采用防滑设计，增加稳定性，框架结构牢固，链接部位紧密，避免松动摇晃） | 套 | 200 |  |  |  |
| 市集区 | 市集摊位 | 桁架+黑白布喷绘4\*3\*2.4（桁架边缘和角落要进行钝化处理，避免对人员造成伤害。黑白布喷安装牢固，防止在外力作用下脱落。摊位内电线、插座等要合理布置，确保用电安全。用地锚桁架进行加固） | 套 | 15 |  |  |  |
| 市集摊位门头装饰 | 异形卡板门头包围画面雕刻（卡板材质：15毫米密度板；雕刻工艺：激光雕刻；画面设计与色彩：软件 Adobe Illustrator、Photoshop 等个性化画面设计，高分辨率；安装方式：悬挂式安装） | 套 | 15 |  |  |  |
| 市集摊位桌椅 | 每个摊位2桌4椅带桌布+椅背套（桌子尺寸1.8米；桌面材质：实木；结构：固定结构；功能特点：可调节高度、储物功能；白色加厚桌布） | 套 | 15 |  |  |  |
| 问题收集区 | 桁架+黑白布喷绘+PVC异形雕刻（材质10mmPVC；雕刻工艺：激光雕刻） | 套 | 1 |  |  |  |
| 小计： | | | | | |  |  |
| **人员费用及安排** | | | | | | | |
| 摄影 | 图片直播+精修现场图片（不少于800张） | 现场全程拍摄（具备大型活动拍摄经验，拍摄需全面覆盖，多角度多景别拍摄，准确曝光、图像清晰、清晰对焦、色彩还原，实时上传） | 人/次 | 1 |  |  |  |
| 摄像 | 现场拍摄+1分钟成片剪辑 | 现场拍摄+1分钟成片剪辑（具有大型现场活动摄像经验，能准确定位现场重点环节，明确活动核心亮点和主题，不同场景和角度拍摄，1分钟成片快速传达活动核心信息，剪辑过渡自然，体现活动亮点，增强画面节奏感） | 人/次 | 1 |  |  |  |
| 主持人 | 现场主持 | 现场活动主持（专业大型活动主持人，具备多场州直及以上大型活动主持经验；专业素养上，要有标准的普通话、良好的语言表达和主持技巧；形象气质方面，着装得体、发型整齐且有亲和力、自信大方；知识储备需广泛，了解医疗相关行业及多方面知识，具备文化素养；心理素质要稳定，有良好的心态和应变能力，保持积极态度与团队合作精神） | 人/次 | 1 |  |  |  |
| 活动策划费 | 整体活动策划及执行 | 活动前期策划及现场执行（有大型活动经验及成功案例，尤其是具有大型医疗系统活动经验。前期策划：明确活动目标，合理规划活动内容；选择活动场地，邀请相关单位及参与人员。现场执行要求：按照活动规划进行场地布置，设置义诊区、体检区、健康讲座区、互动区等，确保各个区域的标识清晰、布局合理。） | 次 | 1 |  |  |  |
| 小计： | | | | | |  |  |
| **搭建人工+运费** | | | | | | | |
| 搭建人工 | 要求工人有保险 | 现场搭建+拆除（专业人员搭建、拆除，不损坏原场地设施等） | 人/次 | 10 |  |  |  |
| 搭建运费 | 130货车 | 物料运输搭建+拆除（专业人员搭建、拆除，不损坏原场地设施等） | 趟 | 6 |  |  |  |
| 小计： | | | | | |  |  |
| **总计** | | | | |  |  |  |