|  |
| --- |
| 伊犁州“医疗便民大巴扎”暨“健康伊犁专项行动”活动需求 |
| **产品/服务描述** | **参数（规格/型号/材质）** | **单位** | **数量** | **单价(元)** | **总价(元)** | **备注** |
| **场地搭建与布置** |
| 舞台区 | 舞台地毯 | 绒面布地毯（厚12mm深灰色纯聚酯纤维地毯） | 平方米 | 300 |  |  |  |
| LED大屏 | 15\*5户外高清LED电子大屏（高祥P2屏 ， 国星1515黑灯， 聚集5253，高刷3840Hz，纽崔克航插，小蜜蜂网线，迈普斯通马赫系统，GLOSHINE深圳市光祥科技有限公司SHENZHEN GLOSHINE TECHNOLOGY CO.,LTD.开关电源/SWITCHING POWER SUPPLY型号/MODEL:GSN200JE1-4.5V输入/INPUT:200-240~50/60Hz 2.5A MAX输出/OUTPUT:+4.5Vm40A | 平方米 | 75 |  |  |  |
| LED大屏雷亚背架 | 背景大屏支撑架(国标 Q23材质、表面处理为冷镀锌) | 套 | 1 |  |  |  |
| 灯光（户外防水光束灯+户外防水面光灯） | 户外防水光束灯：输入电压110V-240V AC，50/60Hz；总 功 率：500W；光源：国际顶级品牌 OSRAM 382W 灯泡色温：7800K灯具优质耐高温塑料盒铝合金外壳，每条接缝处均有高弹性斥水胶带内嵌密封，完全确保内部机件不受外部雨水冲刷的影响户外防水面光灯工作电压：AC110V-240V频率：50/60HZ总功率:220W,灯珠功率：4颗\*50W暖白／正白或双色温色温：3200K/5600K或双色温可选. 控制信号：DMX512控制通道:4CH/8CH控制运行模式:DMX512控制，4/8通道模式。内置运行程序。声控，频闪，主从机功能） | 套 | 1 |  |  |  |
| 音响+调音师 | 主扩声线阵全频扬声器，型号LN，扬声器单元:LF 1X10"低音 HF 1×3"压缩高音；频响范围：60Hz-18KHz（±3）； 灵敏度：HF 112dB，LF:103dB；额定功率: HF/LF:80W/350W；额定阻抗HF/LF: 16/16Ω；指向性（HXV）:90°(H)0°―10°(V)；最大声压级：HF:131/137dB,LF:128/134dB连接器： 2×4针 WEIPU4插座；连接方式：（LF）1-2+，（HF）3-4+ 尺寸:308×580×390(mm)；净重:25kg；舞台前补声扬声器，型号P12，系统：单12寸两分频可旋转渐变指向号筒音箱；扬声器单元:LF 1×12"（75mm音圈）低音， HF 1×44mm压缩高音；频响范围：50Hz-20KHz（-10dB）； 灵敏度：96dB；额定功率:400W；阻抗:8Ω；指向性（HXV）:50-100°(H)55°(V)恒定指向；最大声压级：122（连续）/128dB（峰值）；连接方式：1+1-， Neutrik Speakon； 尺寸:576×372×384(mm)；净重:23kg；数字处理器，型号MX48，4入8出数字音箱处理器.内置分频、均衡、限幅、相位调节功能，USB，RS485数据接口；主扩声线阵全频功率放大器，型号MS1200，输出功率：2×1200W 8Ω或2×2000W 4Ω；频率响应：20Hz-25kHz±0.5dB；THD+N（Rated power,4Ω/KHz）%： 0.10%；信噪比：95dB；输入方式：3-pin XLR,平衡式；输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡；输出连接：Speakon Connectors（Neutrik）；电流要求：200-240V～50-60Hz；机身尺寸：482×535×133mmmm；重量：37kg舞台前补声功率放大器，型号MS800，输出功率：2×800W 8Ω或2×1350W 4Ω；频率响应：20Hz-25kHz±0.5dB；THD+N（Rated power,4Ω/KHz）%： 0.10%；信噪比：95dB；输入方式：3-pin XLR,平衡式；输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡；输出连接：Speakon Connectors（Neutrik）；电流要求：200-240V～50-60Hz；机身尺寸：482×470×133mm；重量：26kg | 套 | 1 |  |  |  |
| 音响吊架 | 现场音响吊架+支撑架（材质：钢材，支撑架尺寸：1.5米，底座尺寸：圆形或方形，尺寸要足够大，承重能力在300kg以上） | 套 | 1 |  |  |  |
| 签到墙 | 活动现场签到桁架双层+喷绘全包6\*3\*1米（桁架部分为钢铁材质，表面做防锈处理；喷绘部分用高质量喷绘布） | 套 | 1 |  |  |  |
| 司仪台卡板+鲜花 | 现场活动（根据医疗活动主题定制司仪台花，选用多种鲜花及绿色系搭配，简约高级） | 套 | 1 |  |  |  |
| 现场座椅 | 黑色折叠椅（铁质）（椅子底部采用防滑设计，增加稳定性，框架结构牢固，链接部位紧密，避免松动摇晃） | 套 | 200 |  |  |   |
| 市集区 | 市集摊位 | 桁架+黑白布喷绘4\*3\*2.4（桁架边缘和角落要进行钝化处理，避免对人员造成伤害。黑白布喷安装牢固，防止在外力作用下脱落。摊位内电线、插座等要合理布置，确保用电安全。用地锚桁架进行加固） | 套 | 15 |  |  |   |
| 市集摊位门头装饰 | 异形卡板门头包围画面雕刻（卡板材质：15毫米密度板；雕刻工艺：激光雕刻；画面设计与色彩：软件 Adobe Illustrator、Photoshop 等个性化画面设计，高分辨率；安装方式：悬挂式安装） | 套 | 15 |  |  |   |
| 市集摊位桌椅 | 每个摊位2桌4椅带桌布+椅背套（桌子尺寸1.8米；桌面材质：实木；结构：固定结构；功能特点：可调节高度、储物功能；白色加厚桌布） | 套 | 15 |  |  |   |
| 问题收集区 | 桁架+黑白布喷绘+PVC异形雕刻（材质10mmPVC；雕刻工艺：激光雕刻） | 套 | 1 |  |  |   |
|  小计： |   |   |
| **人员费用及安排** |
| 摄影 | 图片直播+精修现场图片（不少于800张） | 现场全程拍摄（具备大型活动拍摄经验，拍摄需全面覆盖，多角度多景别拍摄，准确曝光、图像清晰、清晰对焦、色彩还原，实时上传） | 人/次 | 1 |   |  |  |
| 摄像 | 现场拍摄+1分钟成片剪辑 | 现场拍摄+1分钟成片剪辑（具有大型现场活动摄像经验，能准确定位现场重点环节，明确活动核心亮点和主题，不同场景和角度拍摄，1分钟成片快速传达活动核心信息，剪辑过渡自然，体现活动亮点，增强画面节奏感） | 人/次 | 1 |   |   |  |
| 主持人 | 现场主持 | 现场活动主持（专业大型活动主持人，具备多场州直及以上大型活动主持经验；专业素养上，要有标准的普通话、良好的语言表达和主持技巧；形象气质方面，着装得体、发型整齐且有亲和力、自信大方；知识储备需广泛，了解医疗相关行业及多方面知识，具备文化素养；心理素质要稳定，有良好的心态和应变能力，保持积极态度与团队合作精神） | 人/次 | 1 |   |   |  |
| 活动策划费 | 整体活动策划及执行 | 活动前期策划及现场执行（有大型活动经验及成功案例，尤其是具有大型医疗系统活动经验。前期策划：明确活动目标，合理规划活动内容；选择活动场地，邀请相关单位及参与人员。现场执行要求：按照活动规划进行场地布置，设置义诊区、体检区、健康讲座区、互动区等，确保各个区域的标识清晰、布局合理。） | 次 | 1 |   |  |  |
|  小计： |   |  |
| **搭建人工+运费** |
| 搭建人工 | 要求工人有保险 | 现场搭建+拆除（专业人员搭建、拆除，不损坏原场地设施等） | 人/次 | 10 |   |  |  |
| 搭建运费 | 130货车 | 物料运输搭建+拆除（专业人员搭建、拆除，不损坏原场地设施等） | 趟 | 6 |   |  |  |
|  小计： |   |  |
| **总计** |  |  |  |