**ABS抢救车参数：**

**中号车体尺寸：≥750\*475\*930（不含输液架高度）**

**1.适用于医护人员对病人急救**

**2.主体用铝.钢.ABS全新料工程结构组成，四柱承重**

**3.ABS双层底面注塑工艺成型台面，凹陷设计可防止物品滑落，304不锈钢三面围栏，台面上配透明软玻璃，黄色处置器一个**

**4.正面：中控锁，三折静音轨道，设计五层抽屉，分别为二小抽，（高度约75公分）.二中抽.（高度约12公分，）一大抽，（高度约24公分）.每层抽屉内有3\*3分格片，可自由分隔药盒空间大小使用，台面上左侧有除颤仪平台，右侧输液架 一根**

**5.背面：蓝色心肺复苏板，氧气瓶支架，电源线插座**

**6.左侧：副工作写字台，新款资料盒一个**

**7.右侧：垃圾桶两只**

**8.豪华4寸静音脚轮四只，（二只带刹车功能，二个不带刹车）防卷发，防静电。**